Приглашение к участию в Предварительной квалификации

Уважаемые господа!

ОАО "Мессояханефтегаз" проводит предварительный отбор претендентов на выполнение работ: «Проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в скважине №29 Западно-Мессояхской площади и скважине №70 Восточно-Мессояхской площади »

и приглашает Вас принять участие в предварительной квалификации. Для этого необходимо заполнить и направить анкету участника предварительной квалификации с подтверждающими документами согласно следующему перечню:

· Анкета предквалификационного отбора претендентов (Приложение 1);
· Анкета участника Предквалификации (Приложение 2);

· Справка о выполненных аналогичных договорах (Приложение 3);
· Справка о наличии материально-технических ресурсов (Приложение 4);
· Справка о наличии кадровых ресурсов (Приложение 5);
· Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
· Нотариально заверенная копия Устава участника тендера;
· Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя;
· Нотариально заверенные копии лицензий на виды деятельности, выполняемые в рамках договора и подлежащие обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

· Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
· Справка из налоговых органов РФ об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей;
· Справка из банка о том, что участник тендера не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;
· Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой - за 2008 год, и последний отчетный период 2009 года (по форме 1, 2) с отметкой налоговых органов об их приеме;
· Перечень субподрядных организаций с приложением необходимых лицензий;
· Данные о травматизме, по форме, предоставляемой в органы статистики 
Документы должны быть представлены заказчику представителем претендента, экспресс почтой в запечатанном виде по адресу: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, Тендерный комитет, не позднее 24:00 «12» мая 2009 г. На конверте требуется обязательно указать название: предварительный отбор претендентов на выполнение работ: «Проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования».
Так же возможно предоставление отсканированных копий документов, в срок до 24:00 «12» мая 2009 г., по электронной почте: KuzminaNV@slavneft-kng.ru. (к комплекту документов требуется обязательно приложить  отсканированную копию квитанции об отправке оригиналов). При непредоставлении оригиналов документов, ранее направленных по электронной почте, в срок до 14:00 (красноярского времени) «20» мая 2009 г. контрагент считается не прошедшим предквалификацию.
Документы, срок получения которых у сторонних организаций требует более длительный период времени, необходимо направить по электронной почте: KuzminaNV@slavneft-kng.ru сразу по получению (ОБЯЗАТЕЛЬНО с документацией, присланной до «12» мая 2009 г., направить письмо с указанием перечня данных документов, причин задержки и сроков предоставления) 
ОАО "Мессояханефтегаз" отставляет за собой право не принимать к рассмотрению документы, представленные не по форме Приложений, без подтверждающих документов и предоставленные только по электронной почте, без предоставления оригиналов. Данное предложение не является публичной офертой.

По результатам предварительной квалификации будет сформирован круг возможных подрядчиков на выполнение работ: «Проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в скважине №29 Западно-Мессояхской площади и скважине №70 Восточно-Мессояхской площади »
Прошу обратить внимание!

Приложения № 6 и 7: Геологические задания

Контактные лица:
По техническим вопросам:
Главный геолог  – Подойницын Александр Васильевич  
Телефон:   (391) 266-87-20 доб.2050;  8-9029242316  
По процедурным вопросам:

Ведущий специалист юридического отдела – Кузьмина Надежда Викторовна

Телефон:   (391) 266-87-20 доб. 2106  
Приложение 1 Анкета предквалификационного отбора претендентов
	Наименование показателя
	Пояснения по заполнению
	Ответ

участника
	Примечания

	1. Годовой объем работ по данным типам сделок, выполненный в предыдущем календарном году;
	Кол-во ВСП
	
	

	1.1 в том числе: собственными силами
	%
	
	

	2. Наличие лицензий на право выполнения данного вида работ 
	есть/нет (перечислить)
	
	

	3. Опыт выполнения работ по типу сделки ВСП
	лет
	
	

	4. Способность самостоятельно выпол-нить весь комплекс работ по данным типам сделок без технического содей-ствия со стороны заказчика и привлече-ния субподрядчиков (полевые работы)
	Да/нет
	
	

	5. Способность самостоятельно выпол-нить весь комплекс работ по данному типу сделки в соответствии с Геологическим заданием Заказчика
	Да/ подрядчик
	
	

	6. Способность самостоятельно выпол-нить комплекс работ по обработке полученных материалов или указать потенциального подрядчика.
	Да/ подрядчик
	
	

	7. Опыт работы по договорам с дочер-ними предприятиями ОАО "НГК"Славнефть" по данным типам сделок
	кол-во
	
	

	8. Срок мобилизации от даты заявки до начала выполнения работ
	суток
	
	

	9. Оснащённость собственным эталонированным (арендованным) оборудованием.
	полная/частич-ная
	
	

	10. Наличие в штате квалифицирован-ных специалистов для выполнения работ по данным типам сделок.
	кол-во
	
	


Приложение 2 к Приглашению к участию в предварительной квалификации

Анкета участника предварительной квалификации 
1. Сведения об организации: _______________________________________________________________________

                                   (полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами) 

Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности 
	1
	

	2
	

	и т.д.
	


2. Адрес 
	Местонахождение
	


	Фактическое местонахождение 
	

	Телефон (с указанием кода города)
	

	Факс (с указанием кода города )
	

	E-mail (электронная почта)
	

	Адрес web – сайта
	

	Ф.И.О. руководителя организации 
	


3. Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности участника тендера: 

	Дата создания
	

	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/ Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано)
	

	Размер уставного капитала 
	

	Банковские реквизиты
	

	Расчётный счет - №
	

	Корреспондентский счёт
	

	Наименование и местоположение обслуживающего банка
	

	Код  БИК 
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	Вид деятельности в соответствии с учредительными документами 
	


4. Сведения о руководителе участника тендера:

	Ф.И.О.
	

	должность
	

	телефон
	

	факс
	

	электронная почта
	


5. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта):
                       

                                        (подпись, M.П.)
               

                       (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение 3 к Приглашению к участию в предварительной квалификации

Справка о выполненных аналогичных договорах 
на выполнение работ  «Проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в скважине №29 Западно-Мессояхской площади и скважине №70 Восточно-Мессояхской площади  »

	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения контракта — год и месяц окончания выполнения договора)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
 (объем и наименование, описание основных условий контракта)
	Сумма договора, тыс. рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за 2006 год
	
	х


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за 2007 год
	
	х

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за 2008 год
	
	х

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за 2009 год
	
	х


              

                                             (подпись, M.П.)
               

                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение 4 к Приглашению к участию в предварительной квалификации

Справка о наличии материально-технических ресурсов

на выполнение работ «Проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в скважине №29 Западно-Мессояхской площади и скважине №70 Восточно-Мессояхской площади  »

Сведения о материально-технических ресурсах

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право 
	Предназначение
	Состояние
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сведения о наличии специализированного оборудования и техники
	№

п/п
	Наименование
	Для каких работ 
применяется
	Год выпуска, 
последний капремонт
	Техническое состояние
	Право принадлежности (аренда/собственность)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                         (подпись, М.П.)
                                      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Примечание:

1. В данной справке перечисляются МТР, оборудование и техника, которые будут непосредственно использоваться участником в ходе выполнения работ по договору
Приложение 5 к Приглашению к участию в предварительной квалификации

Справка о наличии кадровых ресурсов
на выполнение работ «Проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в скважине №29 Западно-Мессояхской площади и скважине №70 Восточно-Мессояхской площади  »

	№ п/п
	Фамилия, имя, отчест​во специалиста
	Образование
	Должность
	Стаж работы в дан​ной или аналогичной должности, лет

	1
	2
	3
	4
	5

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	

	Специалисты (в том числе специалисты по продукции,  менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и.т.д.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	


                                                            (подпись, М.П.)
                                  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Примечание:

1. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены участником в ходе выполнения договора

Приложение 6: Геологическое задание
Раздел плана:  Поисковые и разведочные работы.

Полезные ископаемые: Нефть и газ.

Наименование объекта: Скважина Западно-Мессояхская 29, Западно-Мессояхский лицензионный участок ОАО «Мессояханефтегаз».

Местонахождение участка: Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Российская Федерация

Геологическое задание

на проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в разведочной скважине Западно-Мессояхская 29 (Западно-Мессояхский лицензионный участок).

Основание выдачи геологического задания: 
Протокол  геолого-технического совещания по рассмотрению планов ГРР на 2009 год по ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ОАО «Мессояханефтегаз» от 11 апреля 2008 г.

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные

оценочные параметры.

Скважинные сейсморазведочные работы методом вертикального сейсмического профилирования в поляризационной модификации в скважине будут проводиться с целью изучения скоростных характеристик среды, параметров волнового поля и околоскважинного пространства, стратиграфической привязки отраженных волн. 

Работы выполняются на Западно-Мессояхском лицензионном участке в разведочной скважине Западно-Мессояхская 29. Скважина расположена в пределах отработанной площади съемки 3D (с/п №  33/06 ОАО «Ямалгеофизика»). 

Основные продуктивные пласты: ГП(газ-салинская пачка); ПК1-3;ПК12; ПК20; МХ3-4;МХ8-9; БУ6; БУ7;БУ8; БУ9;БУ11-12; БУ13; БУ14;БУ15; Ю2, расположенные в интервале глубин 500-2640м. Искусственный забой скважины 2640 м
2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
2.1. Геологические задачи. Детальное изучение скоростных характеристик разреза на продольных и поперечных волнах и стратиграфическая привязка отраженных волн:
· Уточнение строения околоскважинного пространства на основе комплексной геологической интерпретации данных ВСП-НВСП, ГИС, бурения и наземной сейсморазведки

· Изучение скоростной характеристики разреза - интервальных, средних и пластовых скоростей по продольным и поперечным волнам. Построение тонкослоистой модели скоростей продольных волн и акустического импеданса по данным калиброванного АК и данным плотностного каротажа.

· Получение информации о формировании сейсмических отражений продольных и обменных волн на границах основных стратиграфических подразделений и целевых пластов. 

· Фазовая привязка регистрируемых наземной сейсморазведкой реперных сейсмических отражений к целевым интервалам разреза и пластам: ГП(газ-салинская пачка); ПК1-3;ПК12; ПК20; МХ3-4;МХ8; БУ6; БУ7;БУ8; БУ9;БУ11-12; БУ13; БУ14;БУ15; Ю2, на основе построения  по данным ВСП трассы однократных отражений с 0-фазовой формой результирующего сигнала.

· Изучение упругих характеристик околоскважинного пространства на основе проведения обработки данных ВСП из удаленного ПВ с сохранением динамических характеристик продольных и обменных отраженных волн (Обработка данных с «сохранением амплитуд»)

· Изучение структурных характеристик целевых интервалов разреза в околоскважинном пространстве на основе анализа глубинного мигрированного разреза ВСП по продольным и обменным волнам в направлении выносного ПВ.

· Изучение вариаций характеристик целевых пластов ГП(газ-салинская пачка); ПК1-3;ПК12; ПК20; МХ3-4;МХ8-9; БУ6; БУ7;БУ8; БУ9;БУ11-12; БУ13; БУ14;БУ15; Ю2, на основе анализа разрезов продольного и поперечного импедансов в направлении выносного ПВ.

· Прогноз структурных характеристик пласта Ю2 в околоскважинном пространстве на основе анализа глубинного мигрированного разреза ВСП по продольным и обменным волнам.

· Прогноз вариаций характеристик пласта Ю2, на основе анализа разрезов продольного и поперечного импедансов в направлении выносного ПВ
· Выявление в разрезе интервалов с упорядоченной трещиноватостью и изучение их характеристик на основе измерения параметров азимутальной анизотропии продольных и поперечных (обменных РS) волн.
1. Последовательность решения геологических задач:
3.1  Подготовительные работы:

· сбор геолого-геофизической информации, ее анализ;

· составление геолого-технического задания и схемы наблюдений с привязкой к местности.

3.2  Мобилизация.

3.3 Полевые работы. 

3.3.2 Опытные работы по определению величин зарядов и глубин возбуждения на ближнем и удалённом ПВ

3.3.3 Выполнение скважинных сейсмических работ по технологии ПМ ВСП из 2-х пунктов возбуждения: ближнего ПВ-0 и одного удаленного пункта возбуждения ПВ-1 вынесенного в восточном направлении  в интервале глубин 0-2740 м. 

3.3.4 Контроль качества полевого материала

· После полной отработки каждого ПВ от забоя до устья

3.4 Демобилизация.

3.5. Подготовка и защита  полевого отчёта. 

3.6. Комплексная обработка данных ВСП с использованием данных ГИС, ОГТ и специализированная дообработка. 

3.7. Оформление отчета согласно общим требованиям к содержанию и оформлению отчета о геологическом изучении недр (ГОСТ 7.63-90), защита отчета на НТС Заказчика.

Отчет направляется: ФГУ «НПП Росгеолфонд» г. Москва – 1 экз., ФГУ «ТФИ по Ямало-Ненецкому АО» г. Лабытнанги – 1экз., ОАО «Мессояханефтегаз» г. Красноярск –1экз., ООО «Славнефть НПЦ» г. Тверь –1экз., ОАО «НГК «Славнефть» г. Москва – 1 экз.

4. Технико-методические требования к работам.

4.1 . Метод. Детальные исследования ВСП с одного ближнего (ПВ0) и одного удаленного пункта возбуждения (ПВ1). 

4.2 Аппаратура. Комплекс сейсмической каротажной аппаратуры ВСП АМЦ-3-48, состоящий их трёхточечного трехкомпонентного цифрового зонда с управляемым прижимом и цифровой регистрирующей станции. 

4.3  Контроль условий возбуждения. 

· Поверхностный одноточечный, однокомпонентный сейсмоприемник, расположенный на расстоянии не более 2-3 метров от устья взрывной скважины. Прибор используется для контроля вертикального времени, полярность подключения к системе синхронизации  соответствует стандарту SEG (Вертикальному движению корпуса прибора вверх соответствует отрицательная амплитуда сигнала).

· Удаленный контрольный сейсмоприемник для контроля качества и стабильности возбуждения(одноточечный, трех- или однокомпонентный),  расположенный в мелкой контрольной скважине глубиной 5-10м или на поверхности(согласовывается Заказчиком) на расстоянии 75-150 метров от ПВ(подбирается при проведении опытных работ). 
4.4 Наблюдения в скважине. Регистрация  трехмодульным зондом с шагом точек записи 10 м. Интервал исследования: ПВ0 - на удалениях 80-150м в интервале глубин от забоя 2640 м до 0м, ПВ-1 – от забоя (2640м) до 0 м.

·  Оценка волны по буровой колонне на стадии проведения опытных работ из ближнего ПВ( в случае выявления значительного шума предусмотреть смещение ближнего ПВ на расстояние 300-350 метров для глубин от 300-400 метров и до забоя)
· Контроль качества. Оценка стабильности возбуждения и отношения сигнал/шум в трех частотных диапазонах(0-60Гц, 60-120Гц, 120-180 Гц), а также в полном диапазоне частот

· Подготовка и передача данных после полной отработки каждого из ПВ (от забоя до устья), включая передачу данных после окончания опытных работ, посредством интернета в адрес Заказчика.

· Подготовка и передача в адрес Заказчика полевого отчёта, включающего в себя анализ качества работ, после окончания демобилизации. Срок подготовки отчёта и передачи все полевых данных на обрабатывающий центр согласованный Заказчиком – 10 дней после окончания полевых работ. 

4.5  Условия возбуждения. 
4.5.1 ПВ располагаются на удалениях от устья 

· ПВ0 на расстоянии 80-150 м; 

· ПВ-1 на расстоянии 1200-1300 м на луче с азимутом 90°, в соответствии с реальными гидрографическими условиями. 

4.5.2 Возбуждение в скважинах глубиной 15-20м (уточняется в ходе опытных работ). Укупорка водой или шламом. ВВ - тротил, глубина заложения и величина заряда выбирается по результатам опытных работ(по результатам работ с приемлемым качеством в данном районе работ в скважине № 132,127  величина заряда может быть 1-1,5 кг. При мобилизации предусмотреть возможность использования зарядов до 4,5 кг). Опытные работы по выбору глубины погружения и величины заряда проводятся при первом рабочем спуске зонда на глубину порядка 1500 метров. Шаг перемещения заряда по стволу взрывной скважины при опытных работах - 1 м.
4.6  Параметры регистрации. Время регистрации - 5сек., шаг дискретизации - 1,0 мсек.

4.7  Топогеодезические работы: обеспечивается нивелировка и плановая привязка пунктов возбуждения и контрольных пунктов на ПВ к устью скважины. Нивелировка и плановая привязка ПВ и устья исследуемой скважины проводится с помощью космонавигационной аппаратуры с точностью ±2м в плане и ±1м по высоте. Привязке подлежат также ближайшие к скважине и опознанные на местности пикеты на сейсмических профилях.

5. Полевой контроль качества данных ВСП.

5.1 Перед выездом на скважину проводятся тесты на проверку технических характеристик кабеля и наконечника. Осуществляется проверка на целостность жил. Изоляция кабеля контролируется по замеру электрического сопротивления. Наконечник проверяется при приезде на скважину на отсутствие механических повреждений и на соответствие конструктивным характеристикам.

5.2 При производстве работ перед записью каждого воздействия производится регистрация импульсной характеристики всех каналов зонда, которая составляет неотъемлемую часть каждой полевой сейсмограммы.

5.3 Контроль за уровнем нерегулярных помех проводится в ходе регистрации путем масштабированной визуализации шумового поля на дисплее оператора.

5.4 Контроль за качеством регистрируемого сигнала проводится путем оперативной обработки данных с получением монтажей компонент волнового поля.

5.5 Контроль за стабильностью условий возбуждения проводится по записям контрольных каналов. В ходе отработки Пикета Возбуждения должны сохраняться выбранные при опытных работах местоположение скважины, глубина заложения и вес заряда. Случаи неполной детонации заряда должны контролироваться и исключаться.
6. Полевая обработка и отчет о полевых работах.

По завершении полевых работ в недельный срок проводится экспресс обработка зарегистрированных данных ВСП, подготавливается и передается Заказчику отчет о полевых работах включающий:

6.1 Описание методики и техники полевых наблюдений.
6.2 Результаты тестовых проверок полевого оборудования
6.3 Монтажи записей контрольных каналов.
6.4 Монтажи ориентированных Х,Y,Z компонент волнового поля для каждого ПВ.
6.5 Рапорты оператора.
6.6 Оценка стабильности возбуждения и отношения сигнал/шум в трех частотных диапазонах(0-60Гц, 60-120Гц, 120-180 Гц), а также в полном диапазоне частот.
6.7 Полевые данные в формате SEGY.
6.8 Каталог координат всех скважин и выносных контрольных приборов

6.9 Абрис расположения ПВ и выносных контрольных приборов.

7. Ожидаемые результаты и формы отчетной документации:
В результате работ Заказчику передаются окончательные результаты работ, которые  должны быть представленные в виде окончательного отчета и электронного архива на компакт-диске, включающего первичные данные, сопутствующие геолого-геофизические данные, промежуточные и окончательные результаты обработки:

7.1 Акт окончательной приёмки полевых материалов, составленный с участием представителей Заказчика и обрабатывающего центра, согласованного Заказчиком.
7.2 Полевые материалы, согласно акту окончательной приёмки.

7.3 Отчет супервайзера о контроле качества проведения полевых работ.
7.4 Вертикальный годограф и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по продольным волнам в сопоставлении с литолого-стратиграфическими комплексами  и данными ГИС (планшет и текстовые файлы формата LAS).
7.5 Вертикальный годограф и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по поперечным волнам в сопоставлении с литолого-стратиграфическими комплексами  и данными ГИС; (планшет и текстовые файлы формата LAS).
7.6 Трасса однократных отражений по продольным волнам с привязками целевых пластов и реперных горизонтов (планшет и текстовые файлы формата LAS, SEGY);
7.7 Синтетическая трасса однократных отражений по продольным волнам, построенная по данным калиброванного АК и плотностного каротажа  в сопоставлении с трассой однократных отражений ВСП и разрезом ОГТ (планшет)
7.8 Кривая АК, калиброванная по данным ВСП (текстовый файл формата LAS). 
7.9 Вертикальный годограф и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по результатам калибровки кривой АК (текстовые файлы формата LAS).
7.10 Композиция материалов ГИС, ВСП и ОГТ, приведенных к уровню моря со стратиграфической привязкой целевых пластов (планшет). Указывается временной и фазовый сдвиг, примененный к данным наземной сейсморазведки при привязке к трассе ВСП. 
7.11 Для каждого ПВ исходные записи волнового поля на XYZ компонентах (планшет, SEGY)
7.12 Для каждого ПВ записи отраженных продольных и обменных волн после ввода всех поправок, деконволюции и пересчета на оптимальные (следящие) компоненты. Таблицы углов поворота системы XYZ при пересчете полей на следящие компоненты (планшеты, SEGY, файлы формата LAS);
7.13 Для каждого ПВ записи отраженных и проходящих продольных и обменных волн после ввода всех поправок в сопоставлении с годографами, рассчитанными для принятой модели скоростей (планшеты, рисунки).
7.14 Для каждого ПВ амплитудные спектры отраженных продольных и обменных волн. (рисунок)
7.15 Для каждого ПВ записи контрольного (контрольных) канала до и после ввода корректирующих статических, амплитудных и фазовых поправок. (планшеты, SEGY, таблицы формата LAS). 
7.16 Мигрированный  разрез по продольным отраженным волнам по линиям профилей, проходящих через скважину и удаленный ПВ в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы). 
7.17 Мигрированный  разрез по обменным отраженным волнам по линиям профилей, проходящих через скважину и удаленный ПВ в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы).  
7.18 Разрез акустического (продольного) импеданса по линии профиля, проходящего через скважину и удаленный ПВ  в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы). 
7.19 Разрез сдвигового (поперечного) импеданса по линии профиля, проходящего через скважину и удаленный ПВ  в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы). 
7.20 Детальное описание стратиграфической привязки и структурных характеристик реперных   отражений, описание выделенных разрывных нарушений и выклиниваний пластов. Описание изменчивости по латерали в пределах профиля ВСП упругих свойств пластов, прогноз ФЭС (текст отчета).
7.21 Графики скоростей (времен пробега) быстрой и медленной поперечных волн, в сопоставлении со стратиграфическими разбивками, и данными каротажа. (планшеты). 
7.22 Волновые поля быстрой и медленной поперечных (обменных PS) волн (SEGY).
7.23 Результаты измерения и интерпретации параметров азимутальной анизотропии (выделенные трещиноватые интервалы, направления трещиноватости, коэффициенты  анизотропии по продольным и поперечным волнам, графики индикатрис лучевых скоростей продольных и поперечных волн для выделенных трещиноватых интервалов).

8. Сроки проведения работ.

8.1 Работы будут выполняться в 2009 г. по мере готовности скважины.
8.2 Полевой отчёт, с целю контроля качества данных. 
8.3 Данные ВСП, вместе с полевым отчётом, передаются на обрабатывающий центр согласованный Заказчиком через 10 дней после окончания демобилизации.   
8.4 Предварительные результаты обработки предоставляются через один месяц после окончания полевых работ. 
8.5 Окончательный отчёт предоставляется Подрядчиком через два месяца после окончания полевых работ.

Приложение 7: Геологическое задание

Раздел плана:  Поисковые и разведочные работы.

Полезные ископаемые: Нефть и газ.

Наименование объекта: Скважина Восточно-Мессояхская 70, Восточно-Мессояхский лицензионный участок ОАО «Мессояханефтегаз».

Местонахождение участка: Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Российская Федерация

Геологическое задание

на проведение сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования в разведочной скважине Восточно-Мессояхская 70 (Восточно-Мессояхский лицензионный участок).

Основание выдачи геологического задания: 
Протокол  геолого-технического совещания по рассмотрению планов ГРР на 2009 год по ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ОАО «Мессояханефтегаз» от 11 апреля 2008 г.

3. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные

оценочные параметры.

Скважинные сейсморазведочные работы методом вертикального сейсмического профилирования в поляризационной модификации в скважине будут проводиться с целью изучения скоростных характеристик среды, параметров волнового поля и околоскважинного пространства, стратиграфической привязки отраженных волн. 

Работы выполняются на Западно-Мессояхском лицензионном участке в разведочной скважине Западно-Мессояхская 70. Скважина расположена в пределах  площади съемок 2D (с/п №  38/90, 61/90 и 47/06 ОАО «Ямалгеофизика»). 

Основные продуктивные пласты: БУ13-15; БУ16-22; Ю2, расположенные в интервале глубин 500-3200м. Проектная глубина 3400 м
4. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
2.1. Геологические задачи. Детальное изучение скоростных характеристик разреза на продольных и поперечных волнах и стратиграфическая привязка отраженных волн:
· Уточнение строения околоскважинного пространства на основе комплексной геологической интерпретации данных ВСП-НВСП, ГИС, бурения и наземной сейсморазведки

· Изучение скоростной характеристики разреза - интервальных, средних и пластовых скоростей по продольным и поперечным волнам. Построение тонкослоистой модели скоростей продольных волн и акустического импеданса по данным калиброванного АК и данным плотностного каротажа.

· Получение информации о формировании сейсмических отражений продольных и обменных волн на границах основных стратиграфических подразделений и целевых пластов. 

· Фазовая привязка регистрируемых наземной сейсморазведкой реперных сейсмических отражений к целевым интервалам разреза и пластам: БУ13-15; БУ16-22; Ю2, на основе построения  по данным ВСП трассы однократных отражений с 0-фазовой формой результирующего сигнала.

· Изучение упругих характеристик околоскважинного пространства на основе проведения обработки данных ВСП из удаленных ПВ с сохранением динамических характеристик продольных и обменных отраженных волн (Обработка данных с «сохранением амплитуд»)

· Изучение структурных характеристик целевых интервалов разреза в околоскважинном пространстве на основе анализа глубинных мигрированных разрезов ВСП по продольным и обменным волнам в направлении выносных ПВ.

· Изучение вариаций характеристик целевых пластов БУ13-15; БУ16-22; Ю2, на основе анализа разрезов продольного и поперечного импедансов в направлении выносного ПВ.

· Выявление в разрезе интервалов с упорядоченной трещиноватостью и изучение их характеристик на основе измерения параметров азимутальной анизотропии продольных и поперечных (обменных РS) волн.
2. Последовательность решения геологических задач:
3.3  Подготовительные работы:

· сбор геолого-геофизической информации, ее анализ;

· составление геолого-технического задания и схемы наблюдений с привязкой к местности.

3.4  Мобилизация.

3.4 Полевые работы. 

3.4.2  Опытные работы по определению величин зарядов и глубин возбуждения на ближнем и удалённых ПВ

3.4.3  Выполнение скважинных сейсмических работ по технологии ПМ ВСП из 4-х пунктов возбуждения: ближнего ПВ-0. Трёх удаленных пунктов возбуждения ПВ-1,2,3 вынесенных в направлениях : ПВ-1, азимут 00 (в направлении профиля 61/90-33) 1200 в направлении проектируемой скважины 71; ПВ-3, азимут 2400 в направлении профиля 47/08-37  в интервале глубин 0-3400 м. 

3.4.4  Контроль качества полевого материала

· После полной отработки каждого ПВ от забоя до устья

3.5 Демобилизация.

3.8. Подготовка и защита  полевого отчёта. Передача полевых данных.

3.9. Комплексная обработка данных ВСП с использованием данных ГИС, ОГТ и специализированная дообработка. 

3.10. Оформление отчета согласно общим требованиям к содержанию и оформлению отчета о геологическом изучении недр (ГОСТ 7.63-90), защита отчета на НТС Заказчика.

Отчет направляется: ФГУ «НПП Росгеолфонд» г. Москва – 1 экз., ФГУ «ТФИ по Ямало-Ненецкому АО» г. Лабытнанги – 1экз., ОАО «Мессояханефтегаз» г. Красноярск –1экз., ООО «Славнефть НПЦ» г. Тверь –1экз., ОАО «НГК «Славнефть» г. Москва – 1 экз.

5. Технико-методические требования к работам.

4.4 . Метод. Детальные исследования ВСП с одного ближнего (ПВ0) и трёх удаленных пунктов возбуждения (ПВ1,2,3). 

4.5 Аппаратура. Комплекс сейсмической каротажной аппаратуры ВСП АМЦ-3-48, состоящий их трёхточечного трехкомпонентного цифрового зонда с управляемым прижимом и цифровой регистрирующей станции. 

4.6  Контроль условий возбуждения. 

· Поверхностный одноточечный, однокомпонентный сейсмоприемник, расположенный на расстоянии не более 2-3 метров от устья взрывной скважины. Прибор используется для контроля вертикального времени, полярность подключения к системе синхронизации  соответствует стандарту SEG (Вертикальному движению корпуса прибора вверх соответствует отрицательная амплитуда сигнала).

· Удаленный контрольный сейсмоприемник для контроля качества и стабильности возбуждения(одноточечный, трех- или однокомпонентный),  расположенный в мелкой контрольной скважине глубиной 5-10м или на поверхности(согласовывается Заказчиком) на расстоянии 75-150 метров от ПВ на луче ПВ – скважина (расстояние подбирается при проведении опытных работ). 
4.8 Наблюдения в скважине. Регистрация  трехмодульным зондом с шагом точек записи 10 м. Интервал исследования: ПВ0 - на удалениях 80-150м в интервале глубин от забоя (3400 м) до 0м, ПВ-1 – от забоя (3400м) до 0 м.

·  Оценка волны по буровой колонне на стадии проведения опытных работ из ближнего ПВ( в случае выявления значительного шума предусмотреть смещение ближнего ПВ на расстояние 300-350 метров для глубин от 300-400 метров и до забоя)
· Контроль качества. Оценка стабильности возбуждения и отношения сигнал/шум в трех частотных диапазонах(0-60Гц, 60-120Гц, 120-180 Гц), а также в полном диапазоне частот

· Подготовка и передача данных после полной отработки каждого из ПВ (от забоя до устья), включая передачу данных после окончания опытных работ, посредством интернета в адрес Заказчика.

· Подготовка и передача в адрес Заказчика полевого отчёта, включающего в себя анализ качества работ, после окончания демобилизации. Срок подготовки отчёта и передачи все полевых данных на обрабатывающий центр согласованный Заказчиком – 10 дней после окончания полевых работ. 

4.9  Условия возбуждения. 
4.9.1 ПВ располагаются на удалениях от устья 

· ПВ0 на расстоянии 80-150 м; 

· ПВ-1,2,3 на расстоянии 1300-1350 м на луча с азимутом 0°, 1200, 2400(см. пункт 3.3.3) в соответствии с реальными гидрографическими условиями. 

4.9.2 Возбуждение в скважинах глубиной 15-20м (уточняется в ходе опытных работ). Укупорка водой или шламом. ВВ - тротил, глубина заложения и величина заряда выбирается по результатам опытных работ.  По результатам работ с приемлемым качеством в данном районе работ в скважине № 132,127  величина заряда может быть 1-1,5 кг. При мобилизации предусмотреть возможность использования зарядов до 4,5 кг. Опытные работы по выбору глубины погружения и величины заряда проводятся при первом рабочем спуске зонда на глубину порядка 2000-2500 метров. Шаг перемещения заряда по стволу взрывной скважины при опытных работах - 1 м.
4.10  Параметры регистрации. Время регистрации - 5сек., шаг дискретизации - 1,0 мсек.

4.11  Топогеодезические работы: обеспечивается нивелировка и плановая привязка пунктов возбуждения и контрольных пунктов на ПВ к устью скважины. Нивелировка и плановая привязка ПВ и устья исследуемой скважины проводится с помощью космонавигационной аппаратуры с точностью ±2м в плане и ±1м по высоте. Привязке подлежат также ближайшие к скважине и опознанные на местности пикеты на сейсмических профилях.

9. Полевой контроль качества данных ВСП.

9.1 Перед выездом на скважину проводятся тесты на проверку технических характеристик кабеля и наконечника. Осуществляется проверка на целостность жил. Изоляция кабеля контролируется по замеру электрического сопротивления. Наконечник проверяется при приезде на скважину на отсутствие механических повреждений и на соответствие конструктивным характеристикам.

9.2 При производстве работ перед записью каждого воздействия производится регистрация импульсной характеристики всех каналов зонда, которая составляет неотъемлемую часть каждой полевой сейсмограммы.

9.3 Контроль за уровнем нерегулярных помех проводится в ходе регистрации путем масштабированной визуализации шумового поля на дисплее оператора.

9.4 Контроль за качеством регистрируемого сигнала проводится путем оперативной обработки данных с получением монтажей компонент волнового поля.

9.5 Контроль за стабильностью условий возбуждения проводится по записям контрольных каналов. В ходе отработки Пикета Возбуждения должны сохраняться выбранные при опытных работах местоположение скважины, глубина заложения и вес заряда. Случаи неполной детонации заряда должны контролироваться и исключаться.
10. Полевая обработка и отчет о полевых работах.

По завершении полевых работ в недельный срок проводится экспресс обработка зарегистрированных данных ВСП, подготавливается и передается Заказчику отчет о полевых работах включающий:

10.1 Описание методики и техники полевых наблюдений.
10.2 Результаты тестовых проверок полевого оборудования
10.3 Монтажи записей контрольных каналов.
10.4 Монтажи ориентированных Х,Y,Z компонент волнового поля для каждого ПВ.
10.5 Рапорты оператора.
10.6 Оценка стабильности возбуждения и отношения сигнал/шум в трех частотных диапазонах(0-60Гц, 60-120Гц, 120-180 Гц), а также в полном диапазоне частот.
10.7 Полевые данные в формате SEGY.
10.8 Каталог координат всех скважин(включая исследуемую) и выносных контрольных приборов

10.9 Абрис расположения ПВ и выносных контрольных приборов.

11. Ожидаемые результаты и формы отчетной документации:
В результате работ Заказчику передаются окончательные результаты работ, которые  должны быть представленные в виде окончательного отчета и электронного архива на компакт-диске, включающего первичные данные, сопутствующие геолого-геофизические данные, промежуточные и окончательные результаты обработки:

11.1 Акт окончательной приёмки полевых материалов, составленный с участием представителей Заказчика и обрабатывающего центра, согласованного Заказчиком.
11.2 Полевые материалы, согласно акту окончательной приёмки.

11.3 Отчет супервайзера о контроле качества проведения полевых работ.
11.4 Вертикальный годограф и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по продольным волнам в сопоставлении с литолого-стратиграфическими комплексами  и данными ГИС (планшет и текстовые файлы формата LAS).
11.5 Вертикальный годограф и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по поперечным волнам в сопоставлении с литолого-стратиграфическими комплексами  и данными ГИС; (планшет и текстовые файлы формата LAS).
11.6 Трасса однократных отражений по продольным волнам с привязками целевых пластов и реперных горизонтов (планшет и текстовые файлы формата LAS, SEGY);
11.7 Синтетическая трасса однократных отражений по продольным волнам, построенная по данным калиброванного АК и плотностного каротажа  в сопоставлении с трассой однократных отражений ВСП и разрезом ОГТ (планшет)
11.8 Кривая АК, калиброванная по данным ВСП (текстовый файл формата LAS). 
11.9 Вертикальный годограф и скоростная модель среды (интервальные, средние и пластовые скорости) по результатам калибровки кривой АК (текстовые файлы формата LAS).
11.10 Композиция материалов ГИС, ВСП и ОГТ, приведенных к уровню моря со стратиграфической привязкой целевых пластов (планшет). Указывается временной и фазовый сдвиг, примененный к данным наземной сейсморазведки при привязке к трассе ВСП. 
11.11 Для каждого ПВ исходные записи волнового поля на XYZ компонентах (планшет, SEGY)
11.12 Для каждого ПВ записи отраженных продольных и обменных волн после ввода всех поправок, деконволюции и пересчета на оптимальные (следящие) компоненты. Таблицы углов поворота системы XYZ при пересчете полей на следящие компоненты (планшеты, SEGY, файлы формата LAS);
11.13 Для каждого ПВ записи отраженных и проходящих продольных и обменных волн после ввода всех поправок в сопоставлении с годографами, рассчитанными для принятой модели скоростей (планшеты, рисунки).
11.14 Для каждого ПВ амплитудные спектры отраженных продольных и обменных волн. (рисунок)
11.15 Для каждого ПВ записи контрольного канала до и после ввода корректирующих статических, амплитудных и фазовых поправок. (планшеты, SEGY, таблицы формата LAS). 
11.16 Мигрированный  разрез по продольным отраженным волнам по линиям профилей, проходящих через скважину и удаленные ПВ в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы). 
11.17 Мигрированный  разрез по обменным отраженным волнам по линиям профилей, проходящих через скважину и удаленные ПВ в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы).  
11.18 Разрезы акустического (продольного) импеданса по линии профилей, проходящих через скважину и удаленные ПВ  в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы). 
11.19 Разрезы сдвигового (поперечного) импеданса по линии профилей, проходящих через скважину и удаленные ПВ  в глубинном (от стола ротора) и временном (от уровня моря) масштабах (планшеты, SEGY файлы). 
11.20 Детальное описание стратиграфической привязки и структурных характеристик реперных   отражений, описание выделенных разрывных нарушений и выклиниваний пластов. Описание изменчивости по латерали в пределах профилей ВСП упругих свойств пластов, прогноз ФЭС (текст отчета).
11.21 Графики скоростей (времен пробега) быстрой и медленной поперечных волн, в сопоставлении со стратиграфическими разбивками, и данными каротажа. (планшеты). 
11.22 Волновые поля быстрой и медленной поперечных (обменных PS) волн (SEGY).
11.23 Результаты измерения и интерпретации параметров азимутальной анизотропии (выделенные трещиноватые интервалы, направления трещиноватости, коэффициенты  анизотропии по продольным и поперечным волнам, графики индикатрис лучевых скоростей продольных и поперечных волн для выделенных трещиноватых интервалов).

12. Сроки проведения работ.

12.1 Работы будут выполняться в 2009 г. по мере готовности скважины.
12.2 Полевой отчёт, с целю контроля качества данных. 
12.3 Данные ВСП, вместе с полевым отчётом, передаются на обрабатывающий центр согласованный Заказчиком через 10 дней после окончания демобилизации.   
12.4 Предварительные результаты обработки предоставляются через один месяц после окончания полевых работ. 
12.5 Окончательный отчёт предоставляется Подрядчиком через два месяца после окончания полевых работ.

