**Техническое задание для Лота № 2 (модуль порошкового пожаротушения)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п. п.** | **Наименование ТМЦ** | **Технические характеристики\*** | **Соответствие нормативным документам** | **Количество** | **Единица измерения** |
| 1. | Модуль порошкового пожаротушения самосрабатывающий Буран-2,5-2С | *Запуск в режиме самосрабатывания во время пожара;*  *Устройство автономного пуска с температурой срабатывания, не менее 110°С;*  *Защищаемый объем до, 18 м³*  *Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг, не более 2*  *Дата изготовления: не ранее сентября 2025 г.* | ГОСТ Р 53286-2009.  ТУ 4371-005-47011152-2002-ПС. | 26 | Шт. |

*\*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).*