**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки:

«**Поставка административно-хозяйственных принадлежностей в 2026 году**» (лоты № 1,2)

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Сроки (период) поставки: лоты № №1,2 - март2026г.

Базис поставки:

Лот № 1 – DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Лот №2 – DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.

Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Заявленная стоимость товара по **Лотам №№ 1, 2** должна включать расходы Поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

Планируемый объем поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот 1: DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный** | | | |
| 1 | Ведро оцинкованное, 9 л | Шт. | 16 |
| 2 | Ерш для унитаза | Шт. | 100 |
| 3 | Зеркало для умывальника | Шт. | 12 |
| 4 | Кассета сменная для жесткой воды Барьер-КБ-6 | Шт. | 30 |
| 5 | Комплект посуды на 18 человек | Комп. | 2 |
| 6 | Конус сменный ветроуказателя | Шт. | 10 |
| 7 | Фильтр-кувшин Барьер для очистки воды | Шт. | 9 |
| 8 | Лопата совковая с деревянным черенком | Шт. | 82 |
| 9 | Мойка стальная 3 секции | Шт. | 3 |
| 10 | Насос или компрессор для подкачки воздуха в насосные станции | Шт. | 1 |
| 11 | Подводка гибкая для душа длиной 150 cм | Шт. | 82 |
| 12 | Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-штуцер | Шт. | 25 |
| 13 | Полка-сушилка настенная металлическая | Шт. | 11 |
| 14 | Смеситель для кухни пристенный | Шт. | 20 |
| 15 | Смеситель для раковины 2-х поворотный гибкая подводка | Шт. | 20 |
| 16 | Совок для мусора | Шт. | 35 |
| 17 | Средство от мух липкая лента | Шт. | 264 |
| 18 | Таз оцинкованный 9 Л | Шт. | 5 |
| 19 | Труба стальная длина 3м | Шт. | 20 |
| 20 | Удлинитель 3м, 4 розетки | Шт. | 9 |
| 21 | Унитаз | Шт. | 10 |
| 22 | Устройство сигнальное звуковое Ревун | Шт. | 70 |
| 23 | Фильтр для пароконвектомата | Шт. | 36 |
| 24 | Фильтр латунный сетчатый ДУ-25 | Шт. | 14 |
| 25 | Штангодержатель трубы на стену 25ММ металл | Шт. | 80 |
| 26 | Бак для воды 1000л с отводами | Шт. | 1 |
| 27 | Труба полипропиленовая армированная D-20мм по 2 м (для горячей воды) | М | 300 |
| 28 | Фильтр латунный сетчатый Dy-25 | Шт. | 50 |
| 29 | Клапан обратный латунный Dy – 25 с внутренней резьбой | Шт. | 50 |
| 30 | Ниппель латунный 3/4 на 3/4 (20 диаметр) наружная резьба | Шт. | 50 |
| 31 | Ниппель латунный 1/2 на ½ (15 диаметр) наружная резьба | Шт. | 50 |
| 32 | Ниппель латунный 1 на 1 (25 диаметр) наружная резьба | Шт. | 50 |
| 33 | Сифон с переливом диаметр 90 для раковин (в комплекте с гофросифоном) | Шт. | 30 |
| 34 | Тройник для полипропиленовых труб резьба наружная D=20х1/2 | Шт. | 50 |
| 35 | Тройник для полипропиленовых труб D=20 | Шт. | 150 |
| 36 | Обвод коротки (скоба) полипропилен D=20 | Шт. | 50 |
| 37 | Уголок полипропиленовый 90 гр. D=20 мм. для пайки | Шт. | 50 |
| 38 | Уголок полипропиленовый D=20мм 90 гр 2/3 наружная резьба | Шт. | 50 |
| 39 | Американка (муфта) разъем НР=20 ½ наружная резьба | Шт. | 50 |
| 40 | Двойной настенный комплект д/смесителя ВР 20-1/2 | Шт. | 50 |
| 41 | Кронштейн (опора) для крепления полипропиленовых труб D=20 мм | Шт. | 50 |
| 42 | Кран шаровой для полипропиленновых труб паянный D=20 мм | Шт. | 200 |
| 43 | Втулка двухсторонняя для полипропиленовых труб D=20 мм | Шт. | 100 |
| 44 | Уголок полипропиленовый с наружной резьбой 15\*90 гр 2/3 | Шт. | 100 |
| 45 | Подводка гибкая для смесителя гайка гайка 60 см резьба в гайке | Шт. | 20 |
| 46 | Подводка гибкая для смесителя гайка штуцер 60 см резьба в гайке ½ | Шт. | 30 |
| **Лот 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево Восточный Тагул 1 – (общий план)** | | | |
| 1 | Ведро оцинкованное, 9 л | Шт. | 4 |
| 2 | Ерш для унитаза | Шт. | 10 |
| 3 | Фильтр-кувшин Барьер для очистки воды | Шт. | 1 |
| 4 | Лопата совковая с деревянным черенком | Шт. | 3 |
| 5 | Насос или компрессор для подкачки воздуха в насосные станции | Шт. | 1 |
| 6 | Подводка гибкая для душа длиной 150 cм | Шт. | 8 |
| 7 | Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-штуцер | Шт. | 3 |
| 8 | Полка-сушилка настенная металлическая | Шт. | 1 |
| 9 | Смеситель для кухни пристенный | Шт. | 3 |
| 10 | Смеситель для раковины 2-х поворотный гибкая подводка | Шт. | 2 |
| 11 | Совок для мусора | Шт. | 5 |
| 12 | Средство от мух липкая лента | Шт. | 25 |
| 13 | Таз оцинкованный 9 Л | Шт. | 1 |
| 14 | Труба стальная длина 3м | Шт. | 2 |
| 15 | Удлинитель 3м, 4 розетки | Шт. | 2 |
| 16 | Фильтр латунный сетчатый ДУ-25 | Шт. | 2 |
| 17 | Штангодержатель трубы на стену 25ММ металл | Шт. | 8 |
| 18 | Бак для воды 1000л. с отводами | Шт. | 1 |

Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах **±100%** согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренного договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1: DAP Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный** | | | | | |
| 2.1.1 | **Ведро**  -материал: оцинкованная сталь  -объем 9 л.  -форма: круг  -наличие крышки: нет  -ручки: есть  -форма: круглая  -цвет: серебристый  - номинальная толщина стенок 0,35-0,55 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Ерш для унитаза**  - тип продукта: щетка-ершик с ручкой  **-** материал рукоятки: пластик  - материал щётки: полипропилен  -подставка в комплекте: нет  - длина ручки: 28-37 см. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Зеркало для умывальника**  **-** с пластиковой полкой  - материал: зеркальное полотно, полипропилен  - зеркало в пластиковой рамке  -форма: прямоугольник  -цвет: белый  - общий размер:  - ширина не менее 30 см  - высота 45 - 60 см  - без подсветки  - крепеж для фиксации на стенах  - соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Кассета сменная для жесткой воды Барьер-КБ-6**  Кассета сменная для жесткой воды Барьер-КБ-6  Материал: внешний – пластик;  Внутренний – кокосовый активированный уголь  Ресурс кассеты - до 350 литров;  Соответствие изделия: ТУ 3697-039-32989981-02 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Комплект посуды на 18 человек**  Комплект посуды предназначен для использования в условиях полевого объекта и включает в себя все необходимые элементы для сервировки стола и подачи блюд.  **Состав набора:**  1. Кружка     - Количество: 18 шт.     - Размеры:     - Высота: 16 см     - Диаметр: 8 см     - Форма: Классическая с ручкой  - Материал: керамика, устойчивые к повреждениям и бытовым температурам.  2. Тарелка салатная углубленная     - Количество: 18 шт.     - Размеры:     - Диаметр: 24 см     - Форма: Круглая     - Материал: керамика, устойчивые к повреждениям и бытовым температурам.  3. Тарелка под второе блюдо     - Количество: 18 шт.     - Размеры:     - Диаметр: 26 см     - Форма: Круглая     - Материал: керамика  4. Тарелка под первое блюдо     - Количество: 18 шт.     - Размеры:     - Диаметр: 28 см     - Форма: Круглая, с более высоким (глубоким) краем     - Материал: керамика  **Посуда должна быть:**  - устойчива к перепадам температуры (чтобы использовать для горячих и холодных блюд).  **Дополнительные требования**  - Все элементы набора должны быть без трещин, сколов и других дефектов, быть безопасными для здоровья.  - Не допускается наличие острых краев и углов для предотвращения травм.  - Дизайн посуды должен быть нейтральным, чтобы подходить к любому стилю оформления, светлые оттенки, без рисунка.  Данный комплект посуды должен обеспечивать комфорт и удобство при использовании, соответствовать всем вышеперечисленным требованиям.  **Столовые приборы на 18 человек**  **Состав набора:**  Ложка столовая  - Количество: 18 шт.  -Размер:  -Высота: не менее 19 см.  - Материал: нержавеющая сталь  Вилка  - Количество: 18 шт.  -Размер:  -Высота: не менее 19 см.  - Материал: нержавеющая сталь  Нож  - Количество: 18 шт.  -Размер:  -Высота: не менее 19 см  - Материал: нержавеющая сталь  Ложка чайная  - Количество: 18 шт.  -Размер:  -Высота: не менее 14 см  - Материал: нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Конус сменный ветроуказателя**  Габаритные размеры:  длина конуса – 240 см.  входной диаметр кольца – 60 см.  цвет конуса: красно-белый  соответствует ГОСТ 25269-82  Сменный конус ветроуказателя ВВП-240 КБ предназначен для визуального определения направления ветра. Представляет собой конус из ткани в форме усеченного конуса с чередующимися полосами белого и красного цветов.  Конус изготовлен из не продуваемой ткани, обладающей водоотталкивающими свойствами.  Характеристики:  Длина конуса, см:240  Входной диаметр кольца, см:60  Диаметр выхода, см: 30  Цвет конуса красно-белый, первая и последняя полосы окрашены в красный цвет  Кант под люверсами усилен прочной стропой  Комплектуется пластиковыми стяжками для крепления на формообразующем кольце  Вес груза  – 0,2кг  Упаковка – ЗИП пакет с застежкой  Условия эксплуатации:  Температура: от -50С до +50С, относит. влажность воздуха до 98  Сила ветра: до 25 м/с  Соответствует:  ТУ 329959-003-42355295-2020  ГОСТ 25269-82  [п.16 ФАП "Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории", утверждённым приказом Минтранса РФ №69 от 04.03.2011](https://kairus.ru/upload/iblock/a58/a5827213a9830743fdf0dc3c05b22ce2.pdf)  Транспортировочные размеры:  Упаковка гофрокороб – 30х20х1 см. – 1шт.  Вес 0.450 кг | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Фильтр-кувшин Барьер для очистки воды**  - объем кувшина – 2,5 л  - объем очищенной воды – 1.1 л  - ресурс – 200 л  - кассета (картридж) в комплекте  - крышка простая, без опций  - без индикатора ресурса  - цвет любой  - соответствие ГОСТ 31952-2012 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Лопата совковая**  - деревянный черенок не менее 120 см  - прямоугольная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  - ширина не менее 23 см  - длина рабочей части не менее 27,5 см  ГОСТ 19596-87 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Мойка стальная 3 секции**  Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм:  1500х500х850  - материал ванны: нержавеющая сталь (AISI)  - материал каркаса: оцинкованная сталь  - толщина стали: корпус 0,8 мм, каркас 1,5 мм.  - конструкция секций: сварная  - кол-во секций: 3  - размер мойки (ШхГ), мм.: 400х400  - глубина мойка, мм.: 300  - тип установки: напольная  - борт: с бортом  - конструкция: открытая  - каркас: разборный  - отверстие под смеситель: нет  - регулирование по высоте опоры для компенсации неровностей пола | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Насос или компрессор для подкачки воздуха в насосные станции**  - тип: ножной насос  - материал: сталь/пластик/резина  - корпус – устойчивая стальная рама  - наличие манометра для измерения давления  - гибкий морозостойкий шланг  - длина шланга: 70 см.  - Макс. рабочее давление: от 7-10 АТМ  - быстросъемный герметичный наконечник  - в комплекте с насадкой для подключения к автомобильному золотнику | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.11 | **Подводка гибкая для душа**  длина подводки — 150 см.  тип крепежа — гайка -конус,  диаметр 1 ½ дюйма -конус | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.12 | **Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-штуцер**  длина подводки — 50 см.  тип крепежа — гайка -штуцер,  диаметр 1 ½ дюйма - штуцер | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.13 | **Полка-сушилка настенная металлическая**   * габариты (ДхШ) мм 900х300 (± 100 мм). * материал корпуса – нержавеющая сталь, * тип крепления – настенная * количество полок – не менее 2 * стеллаж для тарелок и стаканов   поддон для сбора жидкости из нержавеющей стали под нижней полкой. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.14 | **Смеситель для кухни**  **-** ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 25809-96  -назначение: для кухонной мойки  -монтаж: вертикальный (на стену)  -изделие: смеситель  -управление: двухвентильное  - отверстия для монтажа: на 2 отверстия  - запорный клапан: керамическая кран-букса  - материал корпуса: латунь  - излив поворотный  - традиционной формы  - гибкая подводка  -покрытие: хром-никель | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.15 | **Смеситель для раковины**  ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 25809-96  - 2-х поворотный  - тип управления: однорычажное  - тип излива: поворотный  - цвет: хром  - материал корпуса: латунь  - набортное крепление  - излив поворотный  - температура рабочей среды: от 5 до +75oC  - традиционной формы  - L не менее 180 мм, H не менее 130 мм  - гибкая подводка  **-** покрытие: хромированный | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.16 | **Совок для мусора**  - пластик  - длина ручки от 30 см  - ширина рабочей части около 21 см  - цвет любой | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.17 | **Средство от мух липкая лента**  - состав: канифоль, каучук, минеральные масла, натуральные масла, аттрактант, трикозен  - срок годности (с даты изготовления) 36 мес.  - площадь действия 10 м²  -тип установки: подвесной  - место использования: в помещении  - вид воздействия: инсектицидный  - количество в упаковке – 1 шт.  - вид вредителя: мухи  - тип товара: ловушка  **-** лента упакована в картонном цилиндре | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.18 | **Таз**  - объем 9 л  - материал: оцинкованная сталь  - цвет: серебристый  - номинальная толщина стали 0,55-0,70 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.19 | **Труба стальная длина 3м**  ГОСТ 3262-75  - диаметр: 25 мм  - толщина металла: 0,7мм  - внешний диаметр: 25мм  - длина: 3000мм  -цвет: хром  - тип трубы: круглый  - материал: нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.20 | **Удлинитель**  - 4 евророзетки с заземлением  - макс. нагрузка 3500 Вт  - сечение кабеля 1 мм.кв  - напряжение питания 220 В  - наличие кнопки «Вкл./выкл.»  - длина кабеля 3м  - цвет - любой | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.21 | **Унитаз**  - подвод воды: снизу с правой или левой стороны  - тип ободка: открытый  - тип выпуска: косой/горизонтальный  - вид смыва: каскадный (прямой)  - цветовая палитра: белый  - ширина- 34+-5 см  - глубина- 64+-5 см  - высота- 78+-3 см  - форма сиденья: D-образный  - основной материал: керамика  Унитаз характеризуется высокопрочным корпусом | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.22 | **Устройство сигнальное звуковое Ревун**  – **Объем 210 мл** – 150-190 сигналов по 0,5-1 с – Звуковое давление: 130 Децибел – Акустический диапазон: до 1500 м и более – Материал: металл, пластик  Состав: не горючий и нетоксичный газ | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.23 | **Фильтр для пароконвектомата ПКА-6-1/1ВМ2**  Фильтр тканевый воздушный для защиты от пыли.  Габариты размеры ДхШхВ, мм: 260х65х5  Масса кг:0,003  Тип оборудования: пароконвектомат  Производитель: АВАТ | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.24 | **Фильтр латунный сетчатый ДУ-25**  **-** материал корпуса: латунь  **-** материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь  -диаметр: 25мм  -давление номинальное: 16-25 бар  - тип фильтра: сетка  -размер ячейки фильтрующего элемента:0,40мм  -макс.температура:110-150 ℃  -среда: вода, воздух, масла, вода техническая, жидкая среда, углеводороды  - тип присоединения: муфтовый (резьбовой) | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.25 | **Штангодержатель трубы с фиксатором на стену 25ММ металл**  -диаметр: 25мм  -длина товара:50мм  -ширина товара: 55мм  -высота товара: 45мм  -цвет: хром  -тип трубы: круглый  -материал: нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.26 | **Бак для воды 1000л. с отводами**  Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм:  1500х700х1340  - материал: пластик (пищевой полиэтилен)  - цвет: синий  - тип: бочка  - форма: прямоугольная  - объем: 1000 л.  - толщина стенки: 6 мм.  - диаметр горловины: 1290 мм  - особенности: дыхательный клапан, крышка  - комплектация: емкость 1000 литров – 1 шт; крышка с дыхательным клапаном – 1 шт; паспорт 1 шт. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.27 | **Труба полипропиленовая** армированная D-20мм по 2 м (для горячей воды) | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.28 | **Фильтр латунный сетчатый Dy-25** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.29 | **Клапан обратный латунный Dy – 25 с внутренней резьбой** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.30 | **Ниппель латунный 3/4 на 3/4 (20 диаметр) наружная резьба** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.31 | **Ниппель латунный 1/2 на ½ (15 диаметр) наружная резьба** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.32 | **Ниппель латунный 1 на 1 (25 диаметр) наружная резьба** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.33 | **Сифон с переливом диаметр 90 для раковин (в комплекте с гофросифоном)** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.34 | **Тройник для полипропиленовых труб резьба наружная D=20х1/2** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.35 | **Тройник для полипропиленовых труб D=20** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.36 | **Обвод коротки (скоба) полипропилен D=20** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.37 | **Уголок полипропиленовый 90 гр. D=20 мм. для пайки** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.38 | **Уголок полипропиленовый D=20мм 90 гр 2/3 наружная резьба** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.39 | **Американка (муфта) разъем НР=20 ½ наружная резьба** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.40 | **Двойной настенный комплект д/смесителя ВР 20-1/2** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.41 | **Кронштейн (опора) для крепления полипропиленовых труб D=20 мм** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.42 | **Кран шаровой для полипропиленновых труб паянный D=20 мм** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.43 | **Втулка двухсторонняя для полипропиленовых труб D=20 мм** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.44 | **Уголок полипропиленовый с наружной резьбой 15\*90 гр 2/3** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.45 | **Подводка гибкая для смесителя гайка гайка 60 см резьба в гайке** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.46 | **Подводка гибкая для смесителя гайка штуцер 60 см резьба в гайке ½** | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| **Лот 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пос. Коротчаево.** | | | | | |
| 2.2.1. | **Ведро**  -материал: оцинкованная сталь  -объем 9 л.  -форма: круг  -наличие крышки: нет  -ручки: есть  -форма: круглая  -цвет: серебристый  - номинальная толщина стенок 0,35-0,55 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Ерш для унитаза**  - тип продукта: щетка-ершик с ручкой  **-** материал рукоятки: пластик  - материал щётки: полипропилен  -подставка в комплекте: нет  - длина ручки: 28-37 см.  **-**цвет: черный | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Фильтр-кувшин Барьер для очистки воды**  - объем кувшина – 2,5 л  - объем очищенной воды – 1.1 л  - ресурс – 200 л  - кассета (картридж) в комплекте  - крышка простая, без опций  - без индикатора ресурса  - цвет любой  - соответствие ГОСТ 31952-2012 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Лопата совковая**  - деревянный черенок не менее 120 см  - прямоугольная рабочая часть из стали  - толщина полотна не менее 1,5 мм  - ширина не менее 23 см  - длина рабочей части не менее 27,5 см  ГОСТ 19596-87 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Насос или компрессор для подкачки воздуха в насосные станции**  - тип: ножной насос  - материал: сталь/пластик/резина  - корпус – устойчивая стальная рама  - наличие манометра для измерения давления  - гибкий морозостойкий шланг  - длина шланга: 70 см.  - Макс. рабочее давление: от 7-10 АТМ  - быстросъемный герметичный наконечник  - в комплекте с насадкой для подключения к автомобильному золотнику | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.6 | **Подводка гибкая для душа**  длина подводки — 150 см.  тип крепежа — гайка -конус,  диаметр 1 ½ дюйма -конус | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.7 | **Подводка гибкая для смесителя длиной 50 cм гайка-штуцер**  длина подводки — 50 см.  тип крепежа — гайка -штуцер,  диаметр 1 ½ дюйма - штуцер | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.8 | **Полка-сушилка настенная металлическая**   * габариты (ДхШ) мм 900х300 (± 100 мм). * материал корпуса – нержавеющая сталь, * тип крепления – настенная * количество полок – не менее 2 * стеллаж для тарелок и стаканов   поддон для сбора жидкости из нержавеющей стали под нижней полкой. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.9 | **Смеситель для кухни**  **-** ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 25809-96  -назначение: для кухонной мойки  -монтаж: вертикальный (на стену)  -изделие: смеситель  -управление: двухвентильное  - отверстия для монтажа: на 2 отверстия  - запорный клапан: керамическая кран-букса  - материал корпуса: латунь  - излив поворотный  - традиционной формы  - гибкая подводка  -покрытие: хром-никель | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.10 | **Смеситель для раковины**  ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 25809-96  - 2-х поворотный  - тип управления: однорычажное  - тип излива: поворотный  - цвет: хром  - материал корпуса: латунь  - набортное крепление  - излив поворотный  - температура рабочей среды: от 5 до +75oC  - традиционной формы  - L не менее 180 мм, H не менее 130 мм  - гибкая подводка  **-** покрытие: хромированный | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.11 | **Совок для мусора**  - металлический  - длина ручки от 30 см  - ширина рабочей части около 21 см  - цвет любой | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.12 | **Средство от мух липкая лента**  - состав: канифоль, каучук, минеральные масла, натуральные масла, аттрактант, трикозен  - срок годности (с даты изготовления) 36 мес.  - площадь действия 10 м²  -тип установки: подвесной  - место использования: в помещении  - вид воздействия: инсектицидный  - количество в упаковке – 1 шт.  - вид вредителя: мухи  - тип товара: ловушка  **-** лента упакована в картонном цилиндре | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.13 | **Таз**  - объем 9 л  - материал: оцинкованная сталь  - цвет: серебристый  - номинальная толщина стали 0,55-0,70 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.14 | **Труба стальная длина 3м**  ГОСТ 3262-75  - диаметр: D25  - толщина металла: 0,7мм  - внешний диаметр: 25мм  - длина: 3000мм  -цвет: хром  - тип трубы: круглый  - материал: нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.15 | **Удлинитель**  - 4 евророзетки с заземлением  - макс. нагрузка 3500 Вт  - сечение кабеля 1 мм.кв  - напряжение питания 220 В  - наличие кнопки «Вкл./выкл.»  - длина кабеля 3м  - цвет - любой | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.16 | **Фильтр латунный сетчатый ДУ-25**  **-** материал корпуса: латунь  **-** материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь  -диаметр: 25мм  -давление номинальное: 16-25 бар  - тип фильтра: сетка  -размер ячейки фильтрующего элемента:0,40мм  -макс.температура:110-150 ℃  -среда: вода, воздух, масла, вода техническая, жидкая среда, углеводороды  - тип присоединения: муфтовый (резьбовой) | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.17 | **Штангодержатель трубы с фиксатором на стену 25ММ металл**  -диаметр: 25мм  -длина товара:50мм  -ширина товара: 55мм  -высота товара: 45мм  -цвет: хром  -тип трубы: круглый  -материал: нержавеющая сталь | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.2.18 | **Бак для воды 1000л. с отводами**  Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм:  1500х700х1340  - материал: пластик (пищевой полиэтилен)  - цвет: синий  - тип: бочка  - форма: прямоугольная  - объем: 1000 л.  - толщина стенки: 6 мм.  - диаметр горловины: 1290 мм  - особенности: дыхательный клапан, крышка  - комплектация: емкость 1000 литров – 1 шт; крышка с дыхательным клапаном – 1 шт; паспорт 1 шт. | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |

**Общие требования**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не восстановленным, должен быть изготовлен не ранее 2025г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью | Да/Нет | Да |
| 2.3.2 | МТР при отгрузке должно быть герметично упаковано и защищено от атмосферных осадков. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора в редакции ООО «БНГРЭ» (проект договора - форма 3) без протокола разногласий. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью, о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Референс-лист за последние 2 года на предмет поставки аналогичных МТР, наименований контрагентов на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения  отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент; - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)