**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка промышленной химии для работ в 2026 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: февраль 2026 г – март 2026 г

Базис поставки: Лот № 1 DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Базис поставки: Лоты №№ 2-7 DAP, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1 (п. Таежный)** | | | |
| 1 | Соль техническая | кг | 3900 |
| 2 | Смола ионообменная, V-25 литров | кг | 60 |
| **Лот №2 (п. Коротчаево, ВТаг-1)** | | | |
| 1 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный | тн | 33,6 |
| 2 | Кислота соляная HCl ингибированная марки А 32% концентрации | тн | 8,3 |
| 3 | Кислота уксусная | кг | 800 |
| 4 | Глинопорошок | тн | 2,0 |
| 5 | Кольматант REAMIX (либо аналог) | тн | 1,1 |
| 6 | Нефтенол К марка 40 | тн | 0,2 |
| 7 | Полиакриламид (либо аналог) | тн | 0,1 |
|  | **Лот №3 (п. Коротчаево, ВСуз-102)** |  |  |
| 1 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный | тн | 51,0 |
| 2 | Кислота соляная HCl ингибированная марки А 32% концентрации | тн | 23,3 |
| 3 | Кислота уксусная | кг | 1000 |
| 4 | Глинопорошок | тн | 3,0 |
| 5 | Кольматант REAMIX (либо аналог) | тн | 3,0 |
| 6 | Нефтенол К марка 40 | тн | 0,2 |
| 7 | Полиакриламид (либо аналог) | тн | 0,1 |
|  |  |  |  |
|  | **Лот №4 (п. Коротчаево, ВПесч-1)** |  |  |
| 1 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный | тн | 53 |
| 2 | Кислота соляная HCl ингибированная марки А 32% концентрации | тн | 36,3 |
| 3 | Кислота уксусная | кг | 1700 |
| 4 | Глинопорошок | тн | 3,0 |
| 5 | Кольматант REAMIX (либо аналог) | тн | 1,6 |
| 6 | Нефтенол К марка 40 | тн | 0,2 |
| 7 | Полиакриламид (либо аналог) | тн | 0,2 |
|  | **Лот №5 (п. Коротчаево, Приоз-1)** |  |  |
| 1 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный | тн | 51,0 |
| 2 | Кислота соляная HCl ингибированная марки А 32% концентрации | тн | 23,3 |
| 3 | Кислота фтористоводородная HF 40% концентрации | тн | 0,4 |
| 4 | Кислота уксусная | кг | 1000 |
| 5 | Глинопорошок | тн | 3,0 |
| 6 | Кольматант REAMIX (либо аналог) | тн | 1,1 |
| 7 | Полиакриламид (либо аналог) | тн | 0,1 |
| 8 | ТЭМ (триэтаноламин) | тн | 0,26 |
|  | **Лот №6 (п. Коротчаево, ВВан-2)** |  |  |
| 1 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный | тн | 65 |
| 2 | Кислота соляная HCl ингибированная марки А 32% концентрации | тн | 28,3 |
| 3 | Кислота фтористоводородная HF 40% концентрации | тн | 2,1 |
| 4 | Кислота уксусная | кг | 1400 |
| 5 | Глинопорошок | тн | 4,0 |
| 6 | Кольматант REAMIX (либо аналог) | тн | 2,1 |
| 7 | Нефтенол К марка 40 | тн | 0,2 |
| 8 | Полиакриламид (либо аналог) | тн | 0,1 |
| 9 | ТЭМ (триэтаноламин) |  | 0,26 |
|  | **Лот №7 (п. Коротчаево, Каз-3)** |  |  |
| 1 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный | тн | 138,0 |
| 2 | Кислота соляная HCl ингибированная марки А 32% концентрации | тн | 19,4 |
| 3 | Кислота уксусная | кг | 800 |
| 4 | Глинопорошок | тн | 3,0 |
| 5 | Кольматант REAMIX (либо аналог) | тн | 1,6 |
| 6 | Нефтенол К марка 40 | тн | 0,3 |
| 7 | Полиакриламид (либо аналог) | тн | 0,1 |

* Заявленные стоимости по лотам №№ 1-7 должны включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лот № 1-7 является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.
* Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки, не превышающее 10% от количества, Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное согласование не требуется.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2.1** | **Лот №1 (п. Таежный)** | | | |
| 2.1.1 | **Соль техническая** должна соответствовать следующим требованиям: массовая доля хлорида натрия, %, не менее 99. 1. Мешки влагозащищенные. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Смола ионообменная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 20301-74;   объем фасовки не более 25 кг/литры. | Да / Нет | Да |
| **2.2** | **Лот №2 (п. Коротчаево, ВТаг-1)** | | | |
| 2.2.1 | **Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный** должен соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 450-77, 1й сорт или выше;   Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.2.2 | **Кислота соляная ингибированная д**олжна соответствовать следующим требованиям:   * массовая доля хлористого водорода не менее 32 % * ТУ 2122-012-92627037-2012, марка А, (либо аналог), поставка в пластиковых еврокубах, объемом 1 м3, в металлической обрешетке на деревянным поддоном | Да / Нет | Да |
| 2.2.3 | **Кислота уксусная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТу 19814-74 либо 6968-54 * Химически чистая плотность 1,049 г/см3 * При добавлении неск капель хлористого бария к разведенной кислоте в пропорции 1:20, осадок хлорнокислого бария не должен образовываться.   - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах; | Да / Нет | Да |
| 2.2.4 | **Глинопорошок ПБМА** должен соответствовать следующим требованиям:  - ТУ 20.14.71-107-81065795-2021  - Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.2.5 | **Кольматант** REAMIX **(либо аналог)**  Характеристика:  Кольматирующий комплекс, фракция 1-3 мм  ТУ 20.59.59-001-30984100-2018 (либо аналог)  Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.2.6 | **Нефтенол К марка 40** (для кислотных обработок) должен соответствовать требованиям:  - ТУ 2483-007-17197708-97  - поставка в герметичных бочках на поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.2.7 | **Полиакриламид (Камцел-400 либо аналог)** Характеристика:  Химический реагент для понижения водоотдачи, снижаемый проницаемость фильтрационной корки, используется для приготовления полимерглинистых вязкий паст при глушении скважин (ТУ 20.59.59-001-30984100-2018, либо аналог).  Поставка в бумажных мешках массой 25-50 кг (двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов) на обрешетке или поддоне. | Да / Нет | Да |
| **2.3** | **Лот №3 (п. Коротчаево, ВСуз-102)** | | | |
| 2.3.1 | **Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный** должен соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 450-77, 1й сорт или выше;   Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.3.2 | **Кислота соляная ингибированная д**олжна соответствовать следующим требованиям:   * массовая доля хлористого водорода не менее 32 % * ТУ 2122-012-92627037-2012, марка А, (либо аналог), поставка в пластиковых еврокубах, объемом 1 м3, в металлической обрешетке на деревянным поддоном | Да / Нет | Да |
| 2.3.3 | **Кислота уксусная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТу 19814-74 либо 6968-54 * Химически чистая плотность 1,049 г/см3 * При добавлении неск капель хлористого бария к разведенной кислоте в пропорции 1:20, осадок хлорнокислого бария не должен образовываться.   - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах; | Да / Нет | Да |
| 2.3.4 | **Глинопорошок ПБМА** должен соответствовать следующим требованиям:  - ТУ 20.14.71-107-81065795-2021  - Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.3.5 | **Кольматант** REAMIX **(либо аналог)**  Характеристика:  Кольматирующий комплекс, фракция 1-3 мм  ТУ 20.59.59-001-30984100-2018 (либо аналог)  Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.3.6 | **Нефтенол К марка 40** (для кислотных обработок) должен соответствовать требованиям:  - ТУ 2483-007-17197708-97  - поставка в герметичных бочках на поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.3.7 | **Полиакриламид (Камцел-400 либо аналог)** Характеристика:  Химический реагент для понижения водоотдачи, снижаемый проницаемость фильтрационной корки, используется для приготовления полимерглинистых вязкий паст при глушении скважин (ТУ 20.59.59-001-30984100-2018, либо аналог).  Поставка в бумажных мешках массой 25-50 кг (двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов) на обрешетке или поддоне. | Да / Нет | Да |
| **2.4** | **Лот №4 (п. Коротчаево, ВПесч-1)** | | | |
| 2.4.1 | **Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный** должен соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 450-77, 1й сорт или выше;   Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.4.2 | **Кислота соляная ингибированная д**олжна соответствовать следующим требованиям:   * массовая доля хлористого водорода не менее 32 % * ТУ 2122-012-92627037-2012, марка А, (либо аналог), поставка в пластиковых еврокубах, объемом 1 м3, в металлической обрешетке на деревянным поддоном | Да / Нет | Да |
| 2.4.3 | **Кислота уксусная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТу 19814-74 либо 6968-54 * Химически чистая плотность 1,049 г/см3 * При добавлении неск капель хлористого бария к разведенной кислоте в пропорции 1:20, осадок хлорнокислого бария не должен образовываться.   - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах; | Да / Нет | Да |
| 2.4.4 | **Глинопорошок ПБМА** должен соответствовать следующим требованиям:  - ТУ 20.14.71-107-81065795-2021  - Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.4.5 | **Кольматант** REAMIX **(либо аналог)**  Характеристика:  Кольматирующий комплекс, фракция 1-3 мм  ТУ 20.59.59-001-30984100-2018 (либо аналог)  Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.4.6 | **Нефтенол К марка 40** (для кислотных обработок) должен соответствовать требованиям:  - ТУ 2483-007-17197708-97  - поставка в герметичных бочках на поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.4.7 | **Полиакриламид (Камцел-400 либо аналог)** Характеристика:  Химический реагент для понижения водоотдачи, снижаемый проницаемость фильтрационной корки, используется для приготовления полимерглинистых вязкий паст при глушении скважин (ТУ 20.59.59-001-30984100-2018, либо аналог).  Поставка в бумажных мешках массой 25-50 кг (двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов) на обрешетке или поддоне. | Да / Нет | Да |
| **2.5** | **Лот №5 (п. Коротчаево, Приоз-1)** | | | |
| 2.5.1 | **Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный** должен соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 450-77, 1й сорт или выше;   Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.5.2 | **Кислота соляная ингибированная д**олжна соответствовать следующим требованиям:   * массовая доля хлористого водорода не менее 32 % * ТУ 2122-012-92627037-2012, марка А, (либо аналог), поставка в пластиковых еврокубах, объемом 1 м3, в металлической обрешетке на деревянным поддоном | Да / Нет | Да |
| 2.5.3 | **Кислота фтористоводородная HF 40%** техническая концентрации должна соответствовать следующим требованиям:  - техническая кислота марки А с массовой долей HF 40-43%;  - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах;  - ТУ 2612-009-69886968-2013, изм. №№ 1-3 (либо аналог). | Да / Нет | Да |
| 2.5.4 | **Кислота уксусная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТу 19814-74 либо 6968-54 * Химически чистая плотность 1,049 г/см3 * При добавлении неск капель хлористого бария к разведенной кислоте в пропорции 1:20, осадок хлорнокислого бария не должен образовываться.   - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах; | Да / Нет | Да |
| 2.5.5 | **Глинопорошок ПБМА** должен соответствовать следующим требованиям:  - ТУ 20.14.71-107-81065795-2021  - Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.5.6 | **Кольматант** REAMIX **(либо аналог)**  Характеристика:  Кольматирующий комплекс, фракция 1-3 мм  ТУ 20.59.59-001-30984100-2018 (либо аналог)  Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.5.7 | **Полиакриламид (Камцел-400 либо аналог)** Характеристика:  Химический реагент для понижения водоотдачи, снижаемый проницаемость фильтрационной корки, используется для приготовления полимерглинистых вязкий паст при глушении скважин (ТУ 20.59.59-001-30984100-2018, либо аналог).  Поставка в бумажных мешках массой 25-50 кг (двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов) на обрешетке или поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.5.8 | **ТЭМ (триэтаноламин технический)** должен соответствовать требованиям ТУ 2423-005-78722668-2010  Поставка - в герметичных металлических бочках. | Да / Нет | Да |
| **2.6** | **Лот №6 (п. Коротчаево, ВВан-2)** | | | |
| 2.6.1 | **Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный** должен соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 450-77, 1й сорт или выше;   Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.6.2 | **Кислота соляная ингибированная д**олжна соответствовать следующим требованиям:   * массовая доля хлористого водорода не менее 32 % * ТУ 2122-012-92627037-2012, марка А, (либо аналог), поставка в пластиковых еврокубах, объемом 1 м3, в металлической обрешетке на деревянным поддоном | Да / Нет | Да |
| 2.6.3 | **Кислота фтористоводородная HF 40%** техническая концентрации должна соответствовать следующим требованиям:  - техническая кислота марки А с массовой долей HF 40-43%;  - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах;  - ТУ 2612-009-69886968-2013, изм. №№ 1-3 (либо аналог). | Да / Нет | Да |
| 2.6.4 | **Кислота уксусная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТу 19814-74 либо 6968-54 * Химически чистая плотность 1,049 г/см3 * При добавлении неск капель хлористого бария к разведенной кислоте в пропорции 1:20, осадок хлорнокислого бария не должен образовываться.   - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах; | Да / Нет | Да |
| 2.6.5 | **Глинопорошок ПБМА** должен соответствовать следующим требованиям:  - ТУ 20.14.71-107-81065795-2021  - Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.6.6 | **Кольматант** REAMIX **(либо аналог)**  Характеристика:  Кольматирующий комплекс, фракция 1-3 мм  ТУ 20.59.59-001-30984100-2018 (либо аналог)  Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.6.7 | **Нефтенол К марка 40** (для кислотных обработок) должен соответствовать требованиям:  - ТУ 2483-007-17197708-97  - поставка в герметичных бочках на поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.6.8 | **Полиакриламид (Камцел-400 либо аналог)** Характеристика:  Химический реагент для понижения водоотдачи, снижаемый проницаемость фильтрационной корки, используется для приготовления полимерглинистых вязкий паст при глушении скважин (ТУ 20.59.59-001-30984100-2018, либо аналог).  Поставка в бумажных мешках массой 25-50 кг (двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов) на обрешетке или поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.6.9 | **ТЭМ (триэтаноламин технический)** должен соответствовать требованиям ТУ 2423-005-78722668-2010  Поставка - в герметичных металлических бочках. | Да / Нет | Да |
| **2.7** | **Лот №7 (п. Коротчаево, Каз-3)** | | | |
| 2.7.1 | **Кальций хлористый технический кальцинированный гранулированный** должен соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТ 450-77, 1й сорт или выше;   Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации/сертификата качества на изделие на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да / Нет | Да |
| 2.7.2 | **Кислота соляная ингибированная д**олжна соответствовать следующим требованиям:   * массовая доля хлористого водорода не менее 32 % * ТУ 2122-012-92627037-2012, марка А, (либо аналог), поставка в пластиковых еврокубах, объемом 1 м3, в металлической обрешетке на деревянным поддоном | Да / Нет | Да |
| 2.7.3 | **Кислота уксусная** должна соответствовать следующим требованиям:   * ГОСТу 19814-74 либо 6968-54 * Химически чистая плотность 1,049 г/см3 * При добавлении неск капель хлористого бария к разведенной кислоте в пропорции 1:20, осадок хлорнокислого бария не должен образовываться.   - поставка в 30 л канистрах на обрешетке или поддонах; | Да / Нет | Да |
| 2.7.4 | **Глинопорошок ПБМА** должен соответствовать следующим требованиям:  - ТУ 20.14.71-107-81065795-2021  - Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.7.5 | **Кольматант** REAMIX **(либо аналог)**  Характеристика:  Кольматирующий комплекс, фракция 1-3 мм  ТУ 20.59.59-001-30984100-2018 (либо аналог)  Поставка в МКР массой 800-1000 кг (МКР двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов). | Да / Нет | Да |
| 2.7.6 | **Нефтенол К марка 40** (для кислотных обработок) должен соответствовать требованиям:  - ТУ 2483-007-17197708-97  - поставка в герметичных бочках на поддоне. | Да / Нет | Да |
| 2.7.7 | **Полиакриламид (Камцел-400 либо аналог)** Характеристика:  Химический реагент для понижения водоотдачи, снижаемый проницаемость фильтрационной корки, используется для приготовления полимерглинистых вязкий паст при глушении скважин (ТУ 20.59.59-001-30984100-2018, либо аналог).  Поставка в бумажных мешках массой 25-50 кг (двухсторонние с п/э вкладышем для хранения и перевозки сухих грузов) на обрешетке или поддоне. | Да / Нет | Да |
| **2.8** | **Требование к сопроводительной документации (сертификатам) на все поставляемую продукцию, кроме пунктов (5, 10) указаны в приложении 1.** | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
| **2.9** | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **2.10** | Товар должен быть выпущен не ранее 01.01.2026 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |
| **2.11** | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика с учетом требований Заказчика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором либо партнером | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя) / Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки/ копия действующего договора с заводом-изготовителем, официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Письмо за подписью руководителя о согласии на подписание проекта договора ООО «БНГРЭ» | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

**Инициаторы закупки:**

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова