Приложение № 1 к Форме 5

**Техническое задание**на ремонт грузоподъемных кранов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Технические требования** | **Материалы, предоставляемые Заказчиком** |
|  | Замена 2-х оттяжных канатов и редуктора поворота А-420 на портальном кране **КПМ 32/16** рег.№ 6442, **зав. № 6415, 1981 г.в.** | Краны расположены на производственной площадке Управления материально-технического снабжения, расположенной в 15 км от г.Мегиона.  Согласно инструкции по эксплуатации крана, с последующей регулировкой длины канатов и приведением разности значений к паспортным данным; проведение обтяжки заменённых канатов рабочим грузом после окончания работ; статические и динамические испытания крана в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» | Оттяжные канаты с сертификатом качества; редуктор поворота А-420 |
|  | Замена 2-х оттяжных канатов на портальном кране **КПМ 32/16** рег.№ 5020, **зав. № 5968, 1979 г.в.** | Оттяжные канаты с сертификатом качества |
|  | Замена 2-х оттяжных канатов на портальном кране **КПП 16/20** рег.№ 9030, **зав. № 6886, 1983 г.в.** | Оттяжные канаты с сертификатом качества |