|  |
| --- |
| **Извещение о внесении изменений в ПДО** |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тендерной комиссии |
| Протокол № \_\_\_22\_\_\_\_\_ |
| « 02 » 10 2017 г. |

ОАО «НГК «Славнефть» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 012Т-СН-2017 от 25.09.2017 на выполнение работ по проведению текущего ремонта (замена напольного покрытия) в арендуемых ОАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: 125047 г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й этаж БЦ White Stone) в части изменения Технических требований к напольному покрытию и срока окончания приема оферт.

1. Читать абзац «окончание приема оферт…» Формы 1 «Извещение о проведении тендера» в следующей редакции:

**«Окончание приема оферт – 17:00 «10» октября 2017 года.**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный в **ПДО 012Т-СН-2017 от 25.09.2017 на выполнение работ по проведению текущего ремонта (замена напольного покрытия)**:

* подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
* отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;
* не отзывать поданную оферту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте.
* не отзывать поданную оферту и не изменять срок её действия.

1. Читать п.п 2.2. Приложения № 1. (Техническое задание по проведению текущего ремонта (замене напольного покрытия) в арендуемых ОАО «НГК «Славнефть» помещениях) **«Техническое задание»** к **Форме 2 «Требования к предмету оферты»** ПДО № 012Т-СН-2017 в следующей редакции:

Способ производства Тафтинг

Тип покрытия Ковролин

Цвет однотонный светло-серый по всей площади

Состав ворса 100% полиамид

Вид ворса Разрезной

Ширина рулона 4,00 м

Основа Искусственный джут

Вес ворса 1200 г/кв.м.

**Общий вес 2250 г/кв.м.**

Высота ворса 5,00 мм

Общая толщина 8,0 мм

Класс износостойкости 33

Класс пожарной безопасности КМ3

Гарантия производителя 10 лет

Назначение Коммерческое

Начальник Управления делами Пидченко А.А.