|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-05491 | | | |
| Стройка: | Цех № 18 ТП-643 Тит.11/4 | | | |  | |
| Объект: | Приведение температурного режима в ТП-643 в соответствие к условиям эксплуатации | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №03:01160** | | | |  | |
|  | Отопление и вентиляция ОВ | | | |  | |
| 17736-11/4-ОВ л.1 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кондиционеров /1 внеш.+1 внутр./ | блок | 12 |
| 2 | Кондиционер потолочный PANASONIC  /внутренний блок CS-F50DTE5, наружный блок CU-L50DBE8 (в комплекте с кронштейнами и эл/кабелями)/ | компл | 6 |
| 3 | Прокладка трубопроводов подключения кондиционеров из труб в изоляции диаметром до 15 мм | 100м тр. | 1.8 |
| 4 | Прокладка трубопроводов конденсатопровода диаметром до 20 мм | 100м тр. | 1.2 |
| 5 | Трубы металлополимерные /конденсатопровод/ | м | 60 |
| 6 | Труба жидкостная (в изоляции) 9,53 мм | м | 120 |
| 7 | Труба газовая (в изоляции) 15,88 мм | м | 120 |
| 8 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100кг | 0.5 |
| 9 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100отв | 0.06 |
| 10 | Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.04 |
| 11 | Трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 4 |
| 12 | Заделка отверстий в стенах | м3 | 0.1 |