**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка кранов и клапанов в 2022 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лоты № 1,2 – июнь 2022 года.

Базис поставки:

* Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 2 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем поставки:

**ЛОТ 1:**

| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный шаровый с замковой резьбой КОШЗ 108х35 рабочее давление 35 МПа | шт. | 22 |
| 2 | Клапан обратный шаровый с замковой резьбой КОШЗ 133х35 рабочее давление 35 МПа | шт. | 19 |
| 3 | Кран шаровой КШ 73х35 | шт. | 4 |
| 4 | Кран шаровой КШ-З 86-42х35 | шт. | 1 |
| 5 | Кран шаровой КШЗ-133 З-108х35 | шт. | 22 |
| 6 | Кран шаровой КШН 73х35 | шт. | 4 |
| 7 | Кран шаровый КШЗ-133х35 | шт. | 22 |
| 8 | Кран шаровый КШЗ-152Лх35 | шт. | 1 |
| 9 | Приспособление для открытия обратного клапана КОШЗ 108х35 | шт. | 11 |
| 10 | Приспособление для открытия обратного клапана КОШЗ 133х35 | шт. | 9 |
| 11 | Кран шаровый КШЗ-133 З-108Лх35 | шт. | 2 |
| 12 | Клапан обратный шаровый КОШЗ З-108Лх35 | шт. | 2 |

**ЛОТ 2:**

| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный шаровый с замковой резьбой КОШЗ 133х35 рабочее давление 35 МПа | шт. | 3 |
| 2 | Кран шаровый КШЗ-152Лх35 | шт. | 1 |
| 3 | Приспособление для открытия обратного клапана КОШЗ 133х35 | шт. | 2 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются не делимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Опцион составляет: + 50 % / - 50%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

* Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | | |
| 2.1 | **Клапан обратный шаровый с замковой резьбой КОШЗ 108х35 рабочее давление 35 МПа**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-108  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2  Поставка с приспособлением для открытия | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.2 | **Клапан обратный шаровый с замковой резьбой КОШЗ 133х35 рабочее давление 35 МПа**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-133  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2  Поставка с приспособлением для открытия | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.3 | **Кран шаровой КШ 73х35**  Присоединительная резьба НКТ-73 (ГОСТ 633-80).  Рабочее давление 35 Мпа.  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы.  Температура рабочей среды – до 100 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69.  Корпус красного цвета.  Наличие ключа управления | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.4 | **Кран шаровой КШ-З 86-42х35**  Присоединительная резьба З-86  Рабочее давление 35 Мпа.  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы.  Температура рабочей среды – до 100 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69.  Корпус красного цвета.  Наличие ключа управления | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.5 | **Кран шаровой КШЗ-133 З-108х35**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-108  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2  Поставка с рабочим ключом | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.6 | **Кран шаровой КШ 73х35**  ТУ 3661-002-50813760-2014, присоединительная резьба НКТ-73 (ГОСТ 633-80), рабочее давление 35 МПа, в комплекте с паспортом с отметкой об испытании на герметичность. Корпус красного цвета. Наличие ключа управления. | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.7 | **Кран шаровый КШЗ-133х35**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-133  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2 | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.8 | **Кран шаровый КШЗ-152Лх35**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-152Л  Рабочее давление 35 Мпа  Грузоподъемность 320 тн  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2  Поставка с рабочим ключом | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата\декларации соответствия Росстандарта | Да/Нет | Да |
| 2.9 | **Приспособление для открытия обратного клапана КОШЗ 108х35**  Присоединительная резьба З-108  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2 | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.10 | **Приспособление для открытия обратного клапана КОШЗ 133х35**  Присоединительная резьба З-133  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2 | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.11 | **Кран шаровый КШЗ-133 З-108Лх35**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-108Л  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2  Поставка с рабочим ключом | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.12 | **Клапан обратный шаровый КОШЗ З-108Лх35**  Присоединительная резьба ниппельной и муфтовой части З-108Л  Рабочее давление 35 Мпа  Рабочая среда – нефть, газ, вода, буровые растворы  Температура рабочей среды – до 1000 С  Климатическое исполнение – УХЛ по ГОСТ 15150-69  Коррозионное исполнение – К2  Поставка с приспособлением для открытия | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке  Форма 6т Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.13 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, выпущенный не ранее 01.09.2021 | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.14 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.15 | Поставка МТР (краны, клапаны) с обязательным проведением испытания на герметичность с указанием информации в паспорте / руководстве (инструкции) по эксплуатации | Копия паспорта\руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО С. В. Стукан

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)