**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «**Поставка упаковочных материалов** **в 2026г.»**

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

Лот № 1 – февраль 2026 года.

Базис поставки:

* Лот № 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский район, пос. Таежный.

Планируемый объем:

| **№ п/п** | **Наименование ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный** | | | |
| 1 | Лента полиэстеровая упаковочная | рул. | 30 |
| 2 | Термолента для этикеток, ширина этикетки: 43 мм | рул. | 100 |
| 3 | Термолента для этикеток, ширина этикетки: 60 мм | рул. | 100 |
| 4 | Лента полипропиленовая, ширина лента 12 мм | рул. | 30 |
| 5 | Диспенсер для скотча, ширина скотча 50 мм | шт. | 2 |
| 6 | Ленторазматыватель для ПП-ленты | шт. | 1 |
| 7 | Пленка-стрейч прозрачная, ширина 500 мм | рул. | 350 |
| 8 | Степлер монтажный строительный под скобу №53 | шт. | 2 |
| 9 | Стреппинг лента полипропиленовая, ширина лента 12мм | рул. | 1 |
| 10 | Пряжка провочная для ленты полипропиленовой 12 мм | шт. | 50 |

* Заявленная стоимость по лоту №1 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лот является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ± 100 % согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1 - DAP, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный** | | | | |
| 2.1.1 | **Лента полиэстеровая упаковочная**  Материал: 100% ПЭТ (полиэтилентерефталат)  Ширина: от 12 до 19 мм  Толщина: 0,6 до 1 мм  Намотка (длина на бобине): 900 до 2500 м  Разрыв нагрузки: 280 до 750 кгс  Внутренний диаметр рулона: 406-407 мм  Температурный диапазон: -40 до + 60 С | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.2 | **Термолента для этикеток, ширина этикетки: 43 мм**  Ширина: 43 мм  Высота: 25 мм  Тип этикетки: термобумага (ЭКО или ТОП)  Диаметр втулки: 40 мм  Количество этикеток в рулоне: 1000 шт. (стандартно)  Внешний диаметр рулона: 77-80 мм  Светостойкость (для ТОП): до 12 месяцев  Светостойкость (для ЭКО): до 2 месяцев  Тип клея: каучуковый | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.3 | **Термолента для этикеток, ширина этикетки: 60 мм**  Ширина: 60 мм  Высота: 80 мм  Материал: термо ЭКО  Диаметр втулки: 40 мм  Количество этикеток в рулоне: 500 шт. (стандартно)  Внешний диаметр рулона: 85 мм  Тип клея: каучуковый | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.4 | **Лента полипропиленовая, ширина лента 12 мм** Ширина: 12 мм  Толщина: 0,5 – 0,8 мм  Разрывная нагрузка: 90 – 150 кгс  Длина намотки: 1800 – 3000 м  Материал: полипропилен  Рабочий диапазон температур: - 30 С - +60 С | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.5 | **Диспенсер для скотча, ширина скотча 50 мм** Max ширина ленты 50 мм  Материал корпуса: металл  Материал рукоятки: пластик | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.6 | **Ленторазматыватель для ПП-ленты**  Тип ленты: полипропиленовая  Ширина ленты: 12 мм – 19 мм  Толщина ленты: 0,5 – 1 мм  Внутренний диаметр шпули (бобины): 200 – 280 мм  Внешний диаметр шпули (бобины): не более 590 мм  Тип устройства: механический/ручной | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.7 | **Пленка-стрейч прозрачная, ширина 500 мм** Размер, ширина 500 мм  Толщина пленки: 20 мкм  Намотка: 110 - 250 м  Цвет: прозрачный  Марка: стандарт  Сырье: первичное 100%  Количество туб в коробке, шт.: 1  Предварительное растяжение (престретч),%: 100-200  Прочность при растяжении (продольном), МПа: 30 – 40  Прочность при растяжении (поперечном), МПа: 20 – 25  Относительное удлинение при разрыве (продольном), %: 500 – 600  Относительное удлинение при разрыве (поперечном), %: 600 – 800  Упругое восстановление, %: 55 – 65 | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.8 | **Степлер монтажный строительный под скобу №53**  - Регулировка силы удара  - Металлический корпус  - Резиновые вставки  - Скобы 53  - Длина скобы, мм: 6-14 мм | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.9 | **Стреппинг лента полипропиленовая, ширина лента 12мм**  Ширина: 12 мм  Толщина: 0,5 – 0,7 мм  Длина намотки: 2000 - 3000 м  Внутренний диаметр втулки: 200 мм  Нагрузка на разрыв: 110-150 кГс  Материал: полипропилен | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |
| 2.1.10 | **Пряжка провочная для ленты полипропиленовой 12 мм**  - Ширина 12 мм  - Толщина не менее 0,5 мм  **-** Материал: полипропилен | Копия сертификата/декларации соответствия  Форма 6т полностью заполненная (технические характеристики /ГОСТ/ТУ; производитель) | Да / Нет | Да |

**Общие требования**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не восстановленным, должен быть изготовлен не ранее 2025г. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.2.2 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика с учетом требований Заказчика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора в редакции ООО «БНГРЭ» (проект договора - форма 3) без протокола разногласий. | Гарантийное письмо за подписью руководителя, заверенное печатью, о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Референс-лист за последние 2 года на предмет поставки аналогичных МТР, наименований контрагентов на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

По согласованию с Покупателем требования к техническим характеристикам, не изменяющие потребительские качества, могут быть скорректированы.

Начальник ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)