**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

* Предмет закупки: «Поставка ЗИП к комплексу очистных систем (КОС) в 2026 г.»
* Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»)

**Лот №1**

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Срок поставки: январь -февраль 2026г

Планируемый объем поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Потолочный светильник НПП 03-100-003, 100Вт | шт | 3 |
|  | Клапан воздушный с электрообогревом ПВКУ | шт | 5 |
|  | Обогреватель электрический конвекторного типа | шт | 15 |
|  | Насос погружной TOP Vortex со встроенным поплавковым выключателем и кабелем | шт | 5 |
|  | Установка обеззараживания воды ОДВ-2С-1,5 | к-т | 3 |
|  | Сменная УФ-лампа для ОДВ-2С-1,5 | шт | 3 |
|  | Рукав напорный Двн - 38мм | м.п. | 160 |
|  | Рукав Ду - 32мм | м.п. | 60 |
|  | Рукав Ду - 40мм | м.п. | 60 |
|  | Рукав Ду - 25мм | м.п. | 60 |
|  | Загрузка щебня | т | 5 |
|  | Загрузка дробленого доломита | т | 1 |
|  | Искуственные водоросли (ершовая загрузка) | шт | 505 |
|  | Аэратор дисковый | шт | 50 |
|  | Обратный клапан | шт | 2 |
|  | Вентилятор канальный | шт | 2 |
|  | Насос ZXm 1B/40 | шт | 10 |
|  | Щит управления насосами | шт | 1 |
|  | Завеса тепловая электрическая | шт | 1 |
|  | Воздушный компрессор НР-200 | шт | 6 |
|  | Светильник НПП 1402 | шт | 1 |
|  | Хомут с резиновым уплотнением для трубы 110-116 с гайкой М10 | шт | 2 |
|  | Сменная ультрафиолетовая лампа для Aquapro UV-1GPM | шт | 1 |
|  | Насосная станция grundfos hydrojet jp 6 с гидроблоком 24л | шт | 1 |
|  | Установка обеззараживания воды AquaPRO UV-1GPM | шт | 1 |
|  | Кварцевый песок | кг | 60 |
|  | Гидроантрацит | кг | 25 |

* Лот является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению
* Заявленная стоимость по Лоту № 1 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Опцион составляет: + 100 % / - 100%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

1. Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки продукции, не превышающее 5% от количества. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное соглашение не требуется.

* Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** |
|  | **Потолочный светильник НПП 03-100-003, 100Вт** | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Клапан воздушный с электрообогревом ПВКУ**  Размеры: 150х150мм  Материал: аллюминий  Тип привода: ручной | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Обогреватель электрический конвекторного типа**  - максимальная мощность – 2 кВт - регулировка мощности – требуется - напряжение - 220 В - термостат – требуется - варианты монтажа - настенный, напольный - защитные функции: отключение при перегреве, влагозащитный корпус, защита от опрокидывания - удобство использования – колесики - установка во влажных помещениях – требуется  - степень защиты - не ниже IP24 | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Насос погружной TOP Vortex со встроенным поплавковым выключателем и кабелем** | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Установка обеззараживания воды ОДВ-2С-1,5**  Комплектность: со сменной УФ-лампой | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Сменная УФ-лампа для ОДВ-2С-1,5**  Мощность: 60-87Вт | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Рукав напорный Двн - 38мм**  ГОСТ 5398-76 | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Рукав Ду - 32мм**  ГОСТ 18698-79  Материал: дюрит | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Рукав Ду - 40мм**  ГОСТ 18698-79  Материал: дюрит | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Рукав Ду - 25мм**  ГОСТ 18698-79  Материал: дюрит | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Загрузка щебня**  Минерал: кварц  Фракция: 20-40мм  Тара: МКР. | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Загрузка дробленого доломита**  Фракция: 20-40мм  Тара: 10-25кг, МКР | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Искуственные водоросли (ершовая загрузка)**  Длина ерша:1000 мм  Диаметр ерша: 120 мм  С одной стороны, конец для крепления | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Аэратор дисковый**  Диаметр: 225мм  Назначение: септики, очистные сооружения | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Обратный клапан**  Серия: RSK  Вид клапана: круглый  Размер канала: 100мм  Материал: металл | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Вентилятор канальный**  Модель: ВКВ-100Е | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Насос ZXm 1B/40** | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Щит управления насосами**  ШУН-2КМ-21-2,2. Р-А-54 | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Завеса тепловая электрическая**  - максимальная мощность – 2 кВт - соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 - напряжение - 220 В- регулировка мощности – требуется - режим без нагрева – требуется - установка тепловой завесы - горизонтальная - настенный монтаж – требуется - отключение при перегреве – требуется - габаритные размеры (ШхВхГ) – 705x140x130мм (± 20) | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Воздушный компрессор НР-200**  или аналог по согласованию.  Производительность: 200л/мин;  Давление: мин.200 мбар (20кПа);  Напряжение: 220В;  Диаметр выхода: ¾” (19мм) | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Светильник НПП 1402** | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Хомут с резиновым уплотнением для трубы 110-116 с гайкой М10** | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Сменная ультрафиолетовая лампа для Aquapro UV-1GPM 14Вт**  Мощность: 14 Вт. | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Насосная станция grundfos hydrojet jp 6 с гидроблоком 24л** | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Установка обеззараживания воды AquaPRO UV-1GPM**  Комплектность: со сменной УФ-лампой | | Полное заполнение информации, согласно форме 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель) или копия сертификата качества на изделие. Руководство (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | | Да/Нет | Да |
|  | **Кварцевый песок**  Фракция: 2-5мм;  Тара: 10кг. | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
|  | **Гидроантрацит**  Фракция: 0,6-1,6мм;  Тара: 25кг. | | Копия сертификата качества на изделие | | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | | | |
| 2.28. | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленнй не ранее января 2025 года. | Письмо за подписью руководителя организации | | Да/Нет | | Да |
| 2.29. | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | | Да/Нет | | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№**  **п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1) | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис (на электронном и бумажном носителе), копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)