**ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) | – | хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более. |
| ОТКРЫТЫЙ ФОНТАН СКВАЖИНЫ | – | неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или вследствие грифонообразования. |
| ПОКАЗАТЕЛЬ РЕГИСТРИРУЕМЫХ СЛУЧАЕВ ТРАВМИРОВАНИЯ TOTAL RECORDABLE INJURE FREQUENCY RAT | – | показатель, отражающий общее количество пострадавших со смертельным исходом, пострадавших с временной потерей трудоспособности, пострадавших с временным ограничением трудоспособности и пострадавших с оказанием медико-санитарной помощи без потери трудоспособности в расчете на один миллион отработанных часов. |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ (SVAR) | – | показатель, отражающий отношение общего количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших при оказании услуг/выполнении работ в интересах юридического лица категорий:   * + - * катастрофические;       * тяжелые;       * серьезные   к общему пробегу транспортных средств (в километрах) и нормированное на один миллион километров. |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ТРАВМАТИЗМА (LTIF) | – | показатель, отражающий отношение количества производственных травм (в т.ч. со смертельным исходом) с потерей трудоспособности, полученных работниками Компании и подрядных/субподрядных организаций в результате несчастных случаев на производстве, на 1 (один) миллион отработанных человеко-часов. |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ТРАВМАТИЗМА (LWIF) | – | показатель, отражающий отношение количества производственных травм с потерей трудоспособности, полученных работниками Компании и подрядных/субподрядных организаций в результате несчастных случаев на производстве, на 1 (один) миллион отработанных человеко-часов. |
| ПРОИСШЕСТВИЕ | – | любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде юридического лица, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу юридического лица или любому подобному событию. |
| РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ | – | вид внутреннего документа, в котором фиксируется решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности юридического лица, его структурных подразделений и должностных лиц. |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА | – | механическое транспортное средство, оборудованное устройствами, механизмами или оборудованием (комплексом технических средств), включая тяжелую технику, используемое для выполнения/оказания определенного вида работ/услуг. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| RTAF | – | показатель, отражающий отношение общего количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших при оказании услуг/выполнении работ в интересах юридического лица, к общему пробегу транспортных средств (в километрах) и нормированное на один миллион километров (ROAD TRAFFIC ACCIDENT FREQUENCY). |
| FAR | – | показатель, отражающий отношение общего количества погибших работников юридического лица и подрядных организаций в результате несчастных случаев на производстве, на сто миллионов отработанных человеко-часов (FATAL ACCIDENT RATE). |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | [физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации](javascript:term_view(15748)). |
| СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СЛУЖБА ПБОТОС) | – | структурное подразделение или работник с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды), координирующие деятельность юридического лица в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. |
| СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АВАРИЯ | – | разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. |
| ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) | – | событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения либо причинен иной материальный ущерб [Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»]. |
| ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН | – | директор, генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества [Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»]. |
| ИНЦИДЕНТ | – | отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. |
| ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ (ОПО) | – | предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [Федеральный закон  от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. |
| ОХРАНА ТРУДА | – | система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | – | состояние защищённости личности, имущества, общества и предприятия от пожаров [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПО) |  | состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов]. |

1. Под внешними документами понимаются НПА, Технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса. [↑](#footnote-ref-1)