**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка обтираторов, фильтров бурильных колонн, камер грязевых в 2026 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лоты №№ 1-3 – февраль 2026 года.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1-3 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот 1** | | | |
| 1 | Обтиратор ОС НКТ 60-114 | шт | 2 |
| 2 | Обтиратор ОСР-440 для БТ 102 | шт | 32 |
| 3 | Обтиратор ОСР-440 для бурильных труб диаметром 127 ММ | шт | 36 |
| **Лот 2** | | | |
| 1 | Фильтр бурильной колонны ФБК В-102-108К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 62 ММ | шт | 48 |
| 2 | Фильтр бурильной колонны ФБК В-127-133К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 70 ММ | шт | 52 |
| **Лот 3** | | | |
| 1 | Юбка противосифонная с уплотняющими элементами в комплекте | шт | 6 |
| 2 | Камера грязевая КГУ-4 | шт | 8 |
| 3 | Уплотнение резиновое для КГУ-4, 127 ММ | компл | 8 |
| 4 | Уплотнение резиновое для КГУ-4, 102 ММ | компл | 16 |
| 5 | Комплект уплотнений продольных для камеры КГУ-4 | компл | 24 |

* Заявленная стоимость по лотам №1-3 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±50% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1** | | | | |
| 2.1.1 | **Обтиратор ОС НКТ 60-114**  Тип: ОС-НКТ.  Для очистки труб НКТ-60 (ГОСТ 633-80).  Корпус обтиратора должен быть представлен двумя металлическими кольцами, между которыми закреплена манжета из резины или полиуретана, с возможностью регулировки под диаметр спускаемых труб (60-114мм).  Металлический корпус должен иметь возможность крепления на фланцевое соединение размерностью 180х35.  Корпус оснащен двумя ручками для перемещения и установки обтиратора. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**).  Форма 6т Техническое предложение. | Да/Нет | Да |
| 2.1.2 | **Обтиратор ОСР-440 для БТ 102**  Соответствие ТУ 2500-376-00152106-94  Наружный диаметр трубы – 102 мм;  Диаметр проходного отверстия – не более 98 мм;  Толщина – не менее 40 мм;  Наличие отверстий, усиленных стальным кольцом для удержания на растяжках | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**).  Форма 6т Техническое предложение | Да/Нет | Да |
| 2.1.3 | **Обтиратор ОСР-440 для бурильных труб диаметром 127 ММ**  Соответствие ТУ 2500-376-00152106-94  Наружный диаметр трубы – 127 мм;  Диаметр проходного отверстия – не более 123 мм;  Толщина – не менее 40 мм;  Наличие отверстий, усиленных стальным кольцом для удержания на растяжках | Да/Нет | Да |
| **Лот 2** | | | | |
| 2.2.1 | **Фильтр бурильной колонны ФБК В-102-108К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 62 ММ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**).  Форма 6т Техническое предложение. | Да/Нет | Да |
| 2.2.2 | **Фильтр бурильной колонны ФБК В-127-133К2 замок с двухупорной резьбой с проходным 70 ММ**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Да/Нет | Да |
| **Лот 3** | | | | |
| 2.3.1 | **Юбка противосифонная с уплотняющими элементами в комплекте**  Диаметр уплотняемых труб – 48-114 мм;  Высота – не более 1300 мм;  Диаметр – не более 220 мм;  Тип соединения – манжетное;  Наличие петель для подъема  Наличие боковых рукояток для подвода/отвода  Уплотняющие элементы: 60, 73, 89 мм по 1 компл. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**).  Форма 6т Техническое предложение. | Да/Нет | Да |
| 2.3.2 | **Камера грязевая КГУ-4**  Диаметр уплотняемых труб – 89-168 мм;  Высота – не более 1300 мм;  Диаметр – не более 290 мм;  Тип соединения – манжетное;  Наличие петель для подъема  Наличие боковых рукояток для подвода/отвода | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**).  Форма 6т Техническое предложение. | Да/Нет | Да |
| 2.3.3 | **Уплотнение резиновое для КГУ-4, 127 ММ**  Диаметр уплотняемых труб – 127 мм  Совместимость с поставляемыми камерами грязевыми КГУ-4 | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (**на русском языке**).  Форма 6т Техническое предложение. | Да/Нет | Да |
| 2.3.4 | **Уплотнение резиновое для КГУ-4, 102 ММ**  Диаметр уплотняемых труб – 102 мм  Совместимость с поставляемыми камерами грязевыми КГУ-4 | Да/Нет | Да |
| 2.3.5 | **Комплект уплотнений продольных для камеры КГУ-4**  Совместимость с поставляемыми камерами грязевыми КГУ-4 | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.4 | Соответствие поставляемого МТР требованиям ТР ТС 010/2011 по заявленным позициям | Копия сертификата\декларации о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | Да / Нет | Да |
| 2.5 | Товар должен быть новым, выпущен не ранее 01.09.2025 г. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 2.6 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» без протокола разногласий | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее 5 контрактов за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да / При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да / решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Приложение 1 – Техническое задание на поставку фильтров бурильных колонн.

**Инициаторы закупки:**

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)