Приложение № 18

к ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_/20\_\_\_

от \_\_.\_\_.\_\_\_\_

**Шкала снижения стоимости**

**Таблица 1**

| **№ п\п** | **Наименование нарушения** | **Снижение стоимости** | **Фиксированные вычеты (руб. без НДС)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от операций, схем, предусмотренных Договором, проектом, нормативно-технической документацией, планами работ, мероприятиями без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. | 5% от стоимости работ по Договору |  | Подтверждается актом.\* Если данный факт влияет на возможность и безопасность использования результата работ, то ПОДРЯДЧИК производит повторное выполнение работ за свой счет. |
|  | Самовольное возобновление работ, после ее остановки представителем ЗАКАЗЧИКА без устранения нарушений. | 1% от стоимости работ по Договору |  | За каждый случай.  Подтверждается актом\*. |
|  | Изменение схемы строительства зимника, не согласованное с ЗАКАЗЧИКОМ | Возмещение ущерба причиненного Заказчику |  | Подтверждается заключением маркшейдерской службой ЗАКАЗЧИКА |
|  | Непредоставление, предоставление в неутвержденной форме или утрата документов полученных в ходе Работ | 0,01% от стоимости работ по Договору |  | Подтверждается актом приема –передачи документации. Подрядчик восстанавливает документы самостоятельно за свой счет. |
|  | Экологические нарушения. | Сумма снижения стоимости в соответствии с действующим Стандартом (Положением) в ДО |  | Подтверждается актом.\* |
|  | Несоответствие численного и квалификационного состава в соответствии с требованиями Договора (Приложение № 3 Техническое задание) | 0,1% от стоимости соответствующего этапа работ по Договору |  | За каждый случай.  Подтверждается суточным рапортом либо актом\* |
|  | Несоответствие численного и качественного состава техники (или ее простой, неисправность, остановка) требованиям Договора (Приложение № 3 Техническое задание) | 0,1% от стоимости соответствующего этапа работ по Договору |  | За каждый случай.  Подтверждается суточным рапортом либо актом\* |
|  | Невыполнение распоряжений представителя ЗАКАЗЧИКА, выданных в письменной форме, относящихся к работам |  | 50 000 | За каждый случай |
|  | Нарушение правил хранения ОБОРУДОВАНИЯ и ТМЦ на буровой площадке |  | 25 000 | За каждый случай |
|  | Невыполнение распоряжений представителя ЗАКАЗЧИКА, выданных в письменной форме, относящихся к услугам |  | 50 000 | За каждый случай |
|  | Недостатки качества работ по строительству автозимника: сужение (уменьшение) ширины дорожного полотна зимней автодороги, включая полосы движения и обочины от указанной в Техническом задании (ширина зимней автодороги менее 9 м (6 м - общая ширина полос движения, 3 м - общая ширина обочин) | Сужение (уменьшение) до 1 м – 10 % от стоимости работ по строительству автозимника по Договору;  до 2 м – 20 % от стоимости работ по строительству автозимника по Договору;  более 3 м – 100 % стоимости работ по строительству автозимника по Договору. |  | Подтверждается актом\*.  Применение понижающего коэффициента не предоставляет Подрядчику право отказа от устранения недостатков – восстановление ширины проезжей части дорожного полотна и обочин до запланированных в Техническом задании |

**Таблица 2 – Шкала оценка качества выполнения работ по содержанию автозимника (категория автозимника IIIз)**

| **Уровень содержания** | **Скорость движения автомобиля в свободных условиях, км/ч** | **Состояние поверхности дороги** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | До 40 | Ровная, укатанная. Неровности не глубже 3 см на площади до 5 %. Плотность снега 0,55 г/см3 | 1. При приемке работ по содержанию автозимника оценка качества содержания автозимника определяется на конкретном участке автозимника с указанием протяженности участка в километрах. Протяженность участка составляет ориентировочно один километр. 2. Оценка качества содержания автозимников по уровням предусматривает снижение стоимости выполненных работ в следующем порядке: 3. уровень – выполнение 100 % работ по содержанию участка автозимника, снижение не производится; 4. уровень – выполнение 80 % работ по содержанию участка автозимника, снижение стоимости выполненных работ по содержанию участка автозимника на 20 %; 5. уровень - снижение стоимости выполненных работ по содержанию всего автозимника на 100 %, при недостатках по содержанию или отсутствию проезда хотя бы по одному участку, подтвержденных совместным актом\*. 6. Контроль качества работ по содержанию автозимника (оценка состояния автозимника) осуществляется при комиссионном совместном выезде представителей Заказчика и Подрядчика с периодичностью не реже 1 раза в 10 дней. По результатам выезда Подрядчик оформляет акт оценки качества состояния каждого участка автозимника\*. Итоговые оценки состояния автозимника за отчетный период определяются как среднеарифметические значения результатов обследований в течение месяца. 7. Основанием для снижения стоимости работ по содержанию автозимника является акт оценки качества, подписанный сторонами\*. |
| **2** | До 30 | Неровности до 7 см на площади до 10 %. Редкие выбоины глубиной до 10 см. Плотность снега 0,50 г/см3. |
| **3** | До 15 | Глубокие колеи, ухабы, выбоины до 10 см на площади более 10 %. Плотность снега 0,50 г/см3. |

\*

Все отклонения и нарушения оформляются актом и подписываются представителями ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА. Отказ от подписи не допускается; несогласие с положениями, указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

В случае необоснованного отказа от подписания Акта со стороны ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК вправе составить Акт без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке, который будет иметь силу акта, подписанного обеими Сторонами, и являться основанием для снижения стоимости работ.

Приложение

К «Шкале снижения стоимости»

**Перечень нарушений, требующих остановки**

1. Документация.
   1. Отсутствует или не полный комплект, не должное оформление:

* наряд-допуск на проведение опасных работ;
* паспорта и акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование.

1. Персонал.
   1. Не полный состав бригады.
   2. Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты. Отсутствие спецодежды бригады.
   3. Отсутствие документов по обученности работников бригады.
   4. Истекшие сроки проверки знаний работников бригады.
2. Экология.
   1. Загрязнение места выполнения работ, а также за её пределами техническими жидкостями, буровым и тампонажным раствором, сухими хим.реагентами, жидкими бытовыми стоками.
3. Прочие.
   1. Неустранение в согласованные Сторонами сроки, раннее выданных предписаний, по другим нарушениям.

***Примечание:***

* за остановку работ штраф не применяется, если предусмотрен штраф за нарушение

|  |  |
| --- | --- |
| **Подписи сторон:** | |
| **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «БНГРЭ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ф. Ганиев**  **м.п.** |