**Приложение №4**

**к договору №**

**от «» 2026 г.**

**Минимальный перечень Оборудования Исполнителя**

| № | Наименование оборудования | Количество | Заводской (заводские) номера |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керноотборочный снаряд Ø 80/ 100 мм | 2 комплект, 3 секции снаряда |  |
|  | ЗИП | по 1 комплекту |  |
|  | Укладочная рама | 1 шт. |  |
|  | Доска наворота | 1 шт. |  |
|  | Изолирующая жидкость | Из расчета отбора \_\_\_м керна (с учетом 30% запаса) |  |
|  | Запасные переводники Ø 127 мм | 1 комплект |  |
|  | Бур. головки Ø 215,9/ 220,7 мм | Не менее 2 шт. |  |
|  | Керноприемные трубы | Из расчета отбора \_\_\_м керна (с учетом 30% запаса) |  |
|  | Индикатор заклинки керна | 1 шт. |  |
|  | Система противозаклинки керна (СПЗК) | комплект |  |
|  | Керновые ящики с ударопоглощающими вставками | Из расчета отбора \_\_\_м керна (с учетом 30% запаса) |  |
|  | Монтажная пена | Из расчета отбора \_\_\_м керна (с учетом 30% запаса) |  |
|  | Заглушки, хомуты | Из расчета отбора \_\_\_\_ м керна (с учетом 30% запаса) |  |
|  | Низко-вибрационная ленточная или циркулярная пила большого диаметра | 1 шт. |  |
|  | Фотоаппарат с разрешением не менее 12 мРх | 1 шт |  |
|  | Лампы белого (дневного) и ультрафиолетового света с длиной волны в диапазоне 254-365 нм | 2 шт. |  |
|  | Индикаторная добавка (флуоресцеин или его динатриевая соль Уранин-А) | В достаточном количестве для создания рабочей концентрации 5 мг/л |  |
|  | Датчики ударных нагрузок | Из расчета 1 шт на один ящик с керном |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | Генеральный директор  ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.Ф. Ганиев |