|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Начальник управления комплектации  материалами и оборудованием |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Михалев |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ К КОРРЕКТИРОВКЕ №240  
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).**

1. **Предмет закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОЛ, ТТ, НТД** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Требуемый срок поставки** |
|  | Кольца опорно-направляющие ПМТД ОКС 1 тип I 15.01.00.000 СБ для пропуска кабеля системы обнаружения утечек DN 530 мм, 530/(720) (для пропуска 2-х кабелей) |  | шт | 16 | Январь 2017 |
|  | Кольца опорно-направляющие ПМТД ОКС 1 тип I 15.01.00.000 СБ для пропуска кабеля системы обнаружения утечек DN 530 мм, 530/(720) (для пропуска 1 кабеля) |  | шт | 204 | Январь 2017 |
|  | Маты бетонные защитные гибкие универсальные УГЗБМ-105-С в комплекте с соеденительными скобами |  | шт | 94 | Январь 2017 |
|  | Лист СКЛ 3-720(1260)-ГРИНКОД |  | м2 | 304 | Январь 2017 |
|  | Лист СКЛ 3-530(1260)-ГРИНКОД |  | м2 | 42150 | Январь 2017 |
|  | Матрацы "Рено" 6мх2м h=17см в комплекте с обвязочной проволокой по ГОСТ Р 51285-99 (5% от веса матраца) |  | шт | 1309 | Январь 2017 |
|  | Контейнер текстильный КТ-700 |  | шт | 27 | Январь 2017 |
|  | Контейнер текстильный КТ-500 |  | шт | 1026 | Январь 2017 |
|  | Арматура 10 - А-I |  | т | 39,38 | Январь 2017 |
|  | Сист. монит. корр. в комплекте: ультразв. датчики для контроля корр. (3 шт.) с сигнальным кабелем для каждого датчика и набором для уст датч (эпоксидный клей) шкаф для вывода разъёмов для снятия показаний (1 шт.) с креп. по54/14-4-В, УДР Ц – С101-ЛТ.ОЛ12 |  | шт | 11 | Январь 2017 |
|  | Плита дорожная ПДН-АV, F-300, 6х2х0,14 |  | шт | 2 | Январь 2017 |
|  | Огнепреградитель Dy50 ОП-50 УХЛ1 с ответными фланцами и крепежными изделиями | Огнепреградитель Dy50 ОП-50 УХЛ1 с ответными фланцами и крепежными изделиями | шт | 2 | Январь 2017 |
|  | Георешетка полимерная ГП1-610.243.10 | ТУ 45.24-024-01297858 ОП-2003 | м2 | 5110 | Январь 2017 |
|  | Полотно геотекст.иглопр."Дорнит" 400г/м2 | ТУ 45.24-024-01297858 ОП-2003 | м2 | 74853 | Январь 2017 |
|  | Предохранитель огневой Dy100 ОП-100 УХЛ с ответными фланцами и крепежными изделиями |  | компл | 1 | Январь 2017 |
|  | Утяжелитель УБП-05 |  | компл | 19 | Январь 2017 |
|  | Лента Полилен 40-ЛИ-63 450х170 |  | кг | 3100 | Январь 2017 |
|  | Обертка Полилен 40-ОБ-63 |  | т | 1,6 | Январь 2017 |
|  | Георешетка СД-42 (40х40) |  | м2 | 23195,2 | Январь 2017 |

**Инициатор закупки – Департамент капитального строительства ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

* 1. Продукция должна полностью соответствовать НТД.
  2. При невозможности поставить требуемую продукцию, участник закупки может предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». В случае замены поставщик обязан предоставить НТД с информацией о продукции, техническое описание, чертежи, необходимые для принятия решения о возможности применения данной продукции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
  3. МТР должны быть новыми и не бывшими в употреблении, должны иметь полный комплект разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ для данного вида МТР.
  4. Материалы, применяемые для изготовления предмета закупки, должны быть новыми и не бывшими в употреблении.
  5. Документация участником закупки должна быть предоставлена в электронном виде, в формате PDF на CD-диске.
  6. Качество и комплектность, объемы предлагаемого Товара должны соответствовать НТД и должны быть подтверждены сертификатами/паспортами качества Производителя.
  7. Оригиналы сертификатов/паспортов должны быть направлены в офис ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в бумажном и электронном виде (в формате PDF), копии – совместно с Товаром.

1. **Основные требования к Товару**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованиям | Условия соответствия |
|  | Кольца опорно-направляющие ПМТД ОКС 1 тип I 15.01.00.000 СБ для пропуска кабеля системы обнаружения утечек DN 530 мм, 530/(720) (для пропуска 2-х кабелей) |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Кольца опорно-направляющие ПМТД ОКС 1 тип I 15.01.00.000 СБ для пропуска кабеля системы обнаружения утечек DN 530 мм, 530/(720) (для пропуска 1 кабеля) |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Маты бетонные защитные гибкие универсальные УГЗБМ-105-С в комплекте с соеденительными скобами |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Лист СКЛ 3-720(1260)-ГРИНКОД |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Лист СКЛ 3-530(1260)-ГРИНКОД |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Матрацы "Рено" 6мх2м h=17см в комплекте с обвязочной проволокой по ГОСТ Р 51285-99 (5% от веса матраца) |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Контейнер текстильный КТ-700 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Контейнер текстильный КТ-500 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Арматура 10 - А-I |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Сист. монит. корр. в комплекте: ультразв. датчики для контроля корр. (3 шт.) с сигнальным кабелем для каждого датчика и набором для уст датч (эпоксидный клей) шкаф для вывода разъёмов для снятия показаний (1 шт.) с креп. по54/14-4-В, УДР Ц – С101-ЛТ.ОЛ12 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Плита дорожная ПДН-АV, F-300, 6х2х0,14 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Огнепреградитель Dy50 ОП-50 УХЛ1 с ответными фланцами и крепежными изделиями | Огнепреградитель Dy50 ОП-50 УХЛ1 с ответными фланцами и крепежными изделиями | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Георешетка полимерная ГП1-610.243.10 | ТУ 45.24-024-01297858 ОП-2003 | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Полотно геотекст.иглопр."Дорнит" 400г/м2 | ТУ 45.24-024-01297858 ОП-2003 | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Предохранитель огневой Dy100 ОП-100 УХЛ с ответными фланцами и крепежными изделиями |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Утяжелитель УБП-05 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Лента Полилен 40-ЛИ-63 450х170 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Обертка Полилен 40-ОБ-63 |  | Техническая часть оферты | да/нет |
|  | Георешетка СД-42 (40х40) |  | Техническая часть оферты | да/нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист |  |  |  | А.А. Яковлев |  | *« » г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |