|  |
| --- |
| Приложение № 7 |
| к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  |

**Перечень нарушений для снижения стоимости работ**

**при проведении ОПЗ**

**Перечень технологических, технических нарушений, а также нарушений правил безопасности и охраны окружающей среды, требующих оперативной остановки процесса бригады по повышению нефтеотдачи пластов ОПЗ.**

1. Отсутствует утвержденный план производства работ, акт приема-передачи скважины, наряд-допуск на производство опасных работ.
2. Разливы нефти на территории ремонтируемой скважины, пропуски нефти и газа на соседних с ремонтируемой скважинах.
3. Отсутствует двусторонняя радиотелефонная связь с базой ремонтного цеха или дежурный автомобиль, находящийся на кусту в оперативном под­чинении бригады (вахты).
4. Отсутствуют (либо просрочены, либо не соответствуют фактически применяемым) сертификаты на применяемые материалы и хим. реагенты.
5. Работы ведутся без (или с неисправными) средствами контроля.
6. Работа с неисправным оборудованием, механизмами, инструментом не прошедшими дефектоскопию или не имеющими паспортов, и защитных приспособлений.
7. Не выдержано расстояние от ЛЭП до вагончиков.
8. Отсутствует график зачистки емкости.
9. Производство работ ведётся персоналом без средств индивидуальной защиты.
10. Нарушение технологических регламентов, РД, мероприятий, ПБНГП, технических условий, охраны недр и окружающей среды.
11. Работы ведутся неполным составом вахты.
12. Не выполнены пункты предписаний в установленные сроки предыдущих проверок.
13. Отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком по замене материалов хим. реагентов, указанных в плане работ.
14. Отсутствие нейтрализующие вещества (сода, пресная вода, известь для нейтрализации розливов кислот)

**За каждый остановочный пункт стоимость работ снижается на 10%.**

Запись об остановке работ производится в «Журнале проверки состояния условий труда» с указанием причин и составлением Акта в 2-х экземплярах с уведомлением руководства Подрядчика и Заказчика.

Возобновление технологического процесса производится после устранения остановочных нарушений с разрешения супервайзера. В Акте фиксируется фактическое время простоя бригады.

**Работы Подрядчика, связанные с устранением нарушений после остановки бригады, оплате не подлежат.**

**Таблица №1.**

**Технологические и технические нарушения, влекущие остановку процесса и снижение стоимости услуг к исполнителю работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения | **% снижения стоимости от объема выполненных работ** |
| 1. | Искажение, фальсификация либо не своевременное предоставление информации (сводки) о проделанной работе. | 4% |
| 2. | Отклонение от утвержденного плана работ: |  |
| а) отклонения от плана работ без согласования с Заказчиком по подготовительным мероприятиям (определение приемистости опрессовки, промывки и т.д.); | а) 5% |
| б) отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком по объему закачки, работ; | б) 10% |
| в) отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком по использованию неполного объема материалов и химических реагентов; | в) 10% |
| г) отклонения от плана работ без согласования с Заказчиком, повлекшие аварию. | г) 15% + Ликвидация аварии за счет средств виновной стороны |
| 3. | Возобновление работы бригады без разрешения после ее остановки региональной службой супервайзинга (с оформлением акта). | 20% |
| 4. | Несоответствие контролируемых параметров закачиваемых композиций необходимым значениям, согласно инструкций и калибровочным графикам. | 3% |
| 5. | Предоставление некачественного оборудования, нарушение норм и правил работы с оборудованием, повлекшее за собой, либо которое может повлечь за собой преждевременное окончание работы, аварию, разгерметизацию, несчастный случай (отсутствие паспортов на оборудование, просроченные сроки проверок и тестирования оборудования, нарушение графиков пропарки, промывке оборудования, отсутствие талонов о результатах КВЧ, мех. примесей с аккредитованной лаборатории). | 10% |
| 6. | Не вызван представитель службы супервайзинга на подготовительные и начало работ. | 10% |
| 7. | Отсутствие контроля качества закачиваемой композиции. (отсутствие контрольно-измерительных приборов, режимно-технологических карт, калибровочных емкостей и т.д.) | 10% |
| 8. | Не зачищена кустовая площадка от продуктов деятельности Подрядчика работ. | 10% |
| 9. | Отказ представителя Подрядчика от подписи в актах представителей супервайзинговой службы, либо дачи мотивированных пояснений. | 7% |
| 10. | Превышение КВЧ, содержание механических примесей свыше допустимой нормы принятой в Обществе. | 7% |

**Примечание**:

1. При наличии нескольких нарушений снижение стоимости производится по сумме

нарушений и если эта сумма превышает 30% от стоимости ремонта, то снижение производится:

А) не более 30% от общей стоимости ремонта, при условии отстранения от работы на объектах ОАО «СН-МНГ» работников Подрядчика (включая ИТР), ответственных в допущенных нарушениях;

Б) без ограничения (вплоть до 100%) если работники Подрядчика продолжают работу на объектах ОАО «СН-МНГ».

2. Не могут применяться несколько снижений стоимости за одно и то же нарушение.

3. Снижение стоимости должны применяться за каждое повторное нарушение. Повторным нарушение считается, если оно было допущено повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |