**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_\_25\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_28\_\_» \_\_\_\_\_01\_\_\_\_ \_\_2015\_ г. |

**ПДО №948/ТК/2014г. от 28.01.2015г.**

**ОАО «СН-МНГ»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ по **типу сделки 1323 «Комплексные услуги (проектирование, закупки, управление строительством; или проектирование и управление строительством; или управление строительством)».**

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ми) будет заключен договор на выполнение работ.

Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (Детализированный график производства работ) и Формой 3 (Предложение о заключении договора).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, сроки и объем исполнения работ, пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

**Отбор проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.**

После этапа оценки коммерческой части оферт будут проводиться коммерческие переговоры. О порядке и сроках проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта. Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ/услуг, указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения на выполнение работ должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 30.04.2015г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненный детализированный график производства работ (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);
* оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на выполнение работ с приложениями (Форме 6);
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* документы, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям «основных критериев на проведение работ по типу сделки **1323 «Комплексные услуги (проектирование, закупки, управление строительством; или проектирование и управление строительством; или управление строительством)»** (Форма 9).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право изменять объем выполняемых работ в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Заказчика уменьшать (-) или увеличивать (+) количество выполняемых работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, согласованных Сторонами.

Оферта предоставляется на русском языке.

**Начало приема оферт – «28» января 2015года.**

**Окончание приема оферт – «12» февраля 2015г. до 15.00 МСК**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «30» апреля 2015 года.**

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на http://www.sn-mng.ru/supplier/accreditation/.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: **«Предложение на №948/ТК/2014г. от 28.01.2015г.».**

* Техническая (без указания сумм, цен и т.п.) и коммерческая части оферты подаются в разных конвертах. В каждом конверте должен находится **прошитый пакет документов** с описью.
* Участник передает **четыре конверта** документов: **первый конверт (техническая часть)**, который содержит оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям «основных критериев на проведение работ по типу сделки **1323 «Комплексные услуги (проектирование, закупки, управление строительством; или проектирование и управление строительством; или управление строительством)»** (в соответствии с Формой 9) (без указания сумм, цен и т.п.), **второй конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии документов, находящихся в первом конверте», **третий конверт (с пометкой «Оригинал» коммерческой части)**, оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненный детализированный график производства работ (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на выполнение работ с приложениями (Форме 6), перечень аффилированных организаций (Форма 7); **четвертый конверт (с пометкой «Копия»)**, содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте».

*В конверт с пометкой «Оригинал»* *коммерческой части вкладывается* диск с электронной версией Формы 4 (Детализированный график производства работ) и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» коммерческой части являются официальной офертой.

**В случае направления коммерческой и технической части ПДО в одном конверте оферта не рассматривается и возвращается в адрес контрагента.**

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

**Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.**

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, **«09» февраля 2015года**. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться:**

Начальник департамента трубопроводного транспорта

Разин Максим Геннадьевич

тел. (34643) 46 - 902, RazinMG@mng.slavneft.ru;

Начальник отдела по эксплуатации трубопроводов

Барщевский Руслан Михайлович

тел. (34643) 46-105, BarscevskiiRM@mng.slavneft.ru;

Ведущий специалист ОЗУКС

Стрюкова Наталья Тимофеевна

тел. (34643) 49-164, StriukovaNT@mng.slavneft.ru;

**По вопросам организационного характера обращаться:**

По вопросам организационного характера обращаться:

Акимова Елена Викторовна

тел. (34643) 46-021, [Tender@mng.slavneft.ru](mailto:Tender@mng.slavneft.ru);

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на [**http://www.sn-mng.ru/supplier/procurement/**](http://www.sn-mng.ru/supplier/procurement/)**.** **Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты **ПДО №948/ТК/2014г. от 28.01.2015г.**, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» договор поставки <наименование товаров > / договора подряда на <наименование работ/услуг> на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Исх. номер

Дата

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора на выполнение подрядных работ *по входному контролю трубной продукции*: «*Оказание услуг по входному контролю трубной продукции*».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | *Лот №1 Оказание услуг по входному контролю трубной продукции* | Единицы измерения | Стоимость за единицу измерения без учета НДС | Количество | Итого стоимость без учета НДС |
| Сроки выполнения работ/ оказания услуг | *март 2015г. – декабрь 2015г*. | - | - | - | - |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет | - | - | - | - |
| Условия оплаты: в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:  а) акта оказанных услуг;  б) [счета-фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH). | да/нет | - | - | - | - |
| Увеличение (+30%)/ уменьшение (-30%) объема работ в рамках опциона | да/нет | - | - | - | - |
| Сумма предложения в руб. (без учета НДС) в том числе: | - | - | - | - | - |
| ***1.*** *«Объем услуг, выполняемый при входном контроле труб стальных электросварных нефтегазопроводных, выполненных сваркой ТВЧ»*:  - Контроль сертификатных данных на прокат;  - Контроль складирования рулонов  - Контроль маркировки рулонов;  - Контроль проведения отбора проб для механическихиспытаний, химического анализа и металлографический исследований проката;  - Входной контроль качества проката;  - Проверка геометрических параметров проката;  - Контроль настройки сварочной установки и параметров сварки;  - Проверка качества удаления внутреннего и наружного грата;  -Автоматический неразрушающий контроль сварного шва после сварки;  - Проверка правильности выбора режимов сварки по результатам испытаний на технологический загиб;  - Контроль режимов локальной термической обработки;  - Контроль режимов объемной термической обработки;  - Проверка правильности маркировки труб;  - Контроль качества механической обработки торцов;  - Гидравлические испытания труб;  -Автоматический неразрушающий контроль сварного шва после гидравлических испытаний;  - Ручной неразрушающий контроль сварного шва при окончательной приемки труб;  - Окончательная приемка труб;  - Отбор проб для проведения сдаточных механических и периодических коррозионных испытаний, а также оценки микроструктуры;  - Отбор проб для проведения контрольных испытаний по требованию Заказчика;  - Проведение сдаточных испытаний на сплющивание;  - Проведение сдаточных механических испытаний и анализа микроструктуры основного металла и сварного соединения;  - Складирование труб;  - Погрузка труб;  - Оформление сертификатов;  **-** *ИТОГО стоимость*: | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
| **2**. «*Объем услуг, выполняемый при входном контроле труб стальных бесшовных*»:  - Выплавка стали в печи;  - Внепечная обработка стали;  - Обработка стали на установке вакуумирования;  - Разливка стали;  - Определение хим.состава стали;  - Осмотр НЛЗ. Маркировка;  - Отгрузка на ж/д вагоны;  - Приемка НЛЗ на склад;  - Порезка НЛЗ;  - Взвешивание и посадка НЛЗ в печь;  - Нагрев заготовки;  - Прошивка заготовки;  - Раскатка гильз на непрерывном стане и калибровка трубной заготовки;  - Нагрев трубных заготовок перед редуцированием;  - Редуцирование трубной заготовки;  - Охлаждение;  - Послойная резка труб на пилах;  - Правка труб;  - Неразрушающий контроль;  - Термическая обработка труб;  - Калибровка и плавка;  - Неразрушающий контроль труб;  - Отбор образцов для проведения механических испытаний труб;  - Проведение механических испытаний труб;  - Отделка концов труб;  - Приемка труб;  - Гидравлические испытания;  - Маркировка труб краской по трафарету;  - Измерение трубы;  - Приемка труб;  - Установка протекторов;  - Упаковка труб;  - Измерение массы пакета труб;  - Складирование труб;  - Отгрузка труб;  - Оформление сертификатов качества;  - *ИТОГО стоимость*: | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
| **3.** «*Объем услуг, выполняемый при входном контроле соединительных деталей холодного изгиба*»:  - Входной контроль качества трубы по сертификатным данным;  - Контроль гибки трубы, при изготовлении отвода;  - Контроль изготовления отвода в размер, с припуском на мех. обработку;  - Маркировка отвода, поставленного на производство;  - Гидроиспытания отвода при постановке на производство;  - Отбор проб и проведение механических испытаний;  -Контроль геометрических параметров;  -Ультразвуковой контроль торцов отводов (УЗК) торцов отводов;  -Контроль качества механической обработки торцов;  - Прослеживаемость;  - Контроль технологии изготовления соединительных деталей;  - Маркировка, погрузка;  - Проверка правильности оформления сертификатов;  *- ИТОГО стоимость:* | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
| **4.** «*Объем услуг, выполняемых при входном контроле качества нанесения наружного и внутреннего антикоррозионного покрытия на трубную продукцию, соединительных деталей трубопровода*»:  - Входной контроль основных материалов покрытия;  - Контроль основных показателей материалов покрытия;  -Контроль вспомогательных материалов;  - Входной контроль труб и соединительных деталей;  - Дробеметная очистка;  - Модификация поверхности труб и соединительных деталей;  - Работа линии нанесения покрытия;  -Нагрев труб и соединительных деталей;  - Нанесение эпоксидного порошка (праймера);  - Нанесение клеевого и основного слоя покрытия;  - Охлаждение труб с покрытием;  -Приемо-сдаточные испытания;  -Периодические испытания покрытия;  - Маркировка принятых труб и соединительных деталей;  - Отгрузка труб и соединительных деталей;  -Оформление сертификатов качества или паспортов;  *- ИТОГО стоимость:* | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
| **5.** «*Объем услуг, выполняемый при входном контроле качества нанесения теплоизоляции на трубы и соединительные детали*»:  1. Входной контроль сырья и материалов:  - трубы соединительные детали (отводы гнутые, тройники и т.д.) с антикоррозионным покрытием;  - оцинкованная сталь;  - система компонентов полиуретана «Изолан-350, 350Н»;  2. Технологический контроль:  - Контроль наружной поверхности труб и соединительных деталей;  - Ремонт дефектов антикоррозионного покрытия;  - Контроль установки центрирующих опор;  - Качество поверхности оцинкованного кожуха;  - Проведение технологической пробы компонентов полиуретана;  - Выдержка готовой продукции;  3. Приемо-сдаточный контроль готовой продукции:  - Осмотр внешнего вида и качества поверхности, наличие маркировки;  - Основные размеры;  -Замер толщины теплоизоляционного слоя;  - Замер длины свободных концов от утеплителя;  - Упаковка готовой продукции;  - Выдача разрешения 3-й стороны на отгрузку;  4. Отгрузка готовой продукции:  - Проверка качества наружной поверхности;  - Проверка отгрузочных документов;  - Отгрузка готовых изделий;  *- ИТОГО стоимость:* | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
| **6.***«Контрольные (коррозионные) испытания, выполняемые при контроле сварных и бесшовных труб»:*  - Испытания листового металла труб;  - Испытания сварного шва труб;  - Испытания металла бесшовных труб;  - ИТОГО стоимость: | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - |
| Дополнительные условия | - | - | - | - | - |

1. Настоящее предложение действует **до «30» апреля 2015 г.**

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Лоте, прилагаемого к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

7. По результатам проведенных коммерческих переговоров на заседании Тендерной комиссии по закупке услуг контрагент обязан предоставить окончательную стоимость предложения путем направления в адрес Департамента по закупке услуг откорректированную форму 3 в форматах скан-версия и версия Exel в течении 1 рабочего дня c даты проведения заседания Тендерной комиссии по закупке услуг, в соответствии с требованиями ПДО.

Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_\_25\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_28\_\_» \_\_\_\_\_01\_\_\_\_ \_\_2015\_ г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

1.Общие положения

* Вид выполнения работ:

Тип сделки: **1322 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных трубопроводов**»**.**

Заказчик: ОАО «СН-МНГ».

* Плановые сроки выполнения работ:

По лоту №1 (форма 8) - *март 2015г. – декабрь 2015г*.;

* Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%):

По лоту №1 (форма 8) – без объявления стартовой стоимости;

Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а) акта оказанных услуг;

б) [счета-фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH).

на основании условий предлагаемых к заключению Договора подряда (Форма 6).

2. Основные требования к выполнению работ:

Качественное, своевременное выполнение объемов работ, представленных по вышеуказанному Лоту (форма 8 с приложением №1), на основании приложения №1 к лоту, на основании условий предлагаемых к заключению Договора подряда (Форма 6) по минимальной стоимости и требованиям, изложенных в Техническом задании.

3. Условия выполнения работ:

* При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ» Подрядчик соблюдает требования:

1. ПОЛОЖЕНИЕ "о контрольно-пропускных пунктах ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» с изменениями и дополнениями";

2. Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО 025-2013.

* При выполнении подрядных работ на объектах ОАО «СН-МНГ», Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещение рабочих и служащих Подрядчика.

3. Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе   
«Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2012;

4. Основные требования к Претенденту.

* Соответствие 1323 «Комплексные услуги (проектирование, закупки, управление строительством; или проектирование и управление строительством; или управление строительством)» (Форма 9);
* Предоставление полного пакета документов к «Основным критериям на проведение работ по типу сделки 1323 «Комплексные услуги (проектирование, закупки, управление строительством; или проектирование и управление строительством; или управление строительством)»(Форма 9).
* *В случае победы на тендере по данному ПДО подрядчик обязан на период выполнения работ заключить и предоставить Заказчику договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников без увеличения стоимости работ по договору со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договоры следующих рисков:*

*- смерти в результате несчастного случая;*

*- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.*

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |