**Приложение №\_\_\_18\_\_**

**к договору №­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**на выполнение работ по инженерному и технологическому сопровождению**

**оборудования для крепления скважин хвостовиками при ЗБС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Показатель на скважину | | | | | | Максимальный удельный вес  % |
| Порог | | Цель | | Максимум | |
| Показатели эффективности результата работ | | Кол-во случаев | Кол-во балов | Кол-во случаев | Кол-во балов | Кол-во случаев | Кол-во балов |
| 1 | Количество нарушений ОТ, ТБ и ООС | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | Отклонения в работе оснастки "хвостовика" (негерметичность головы хвостовика, разрушение элементов оснастки, превышения давления открытия окон цементировочной муфты от плановых значений и т.д.). Негерметичность головы хвостовика (Подтверждёно ГИС и гидравлической опрессовкой при закрытом верхнем пакере) | 1 | 0 | 0 | 25 | нет | 25 | 25 |
| 3 | Проседание цементного раствора в фильтровую часть хвостовика | 20 и более метров | 0 | 10 метров | 10 | 0 метров | 25 | 25 |
| 4 | Наличие сверхнормативного стакана над пробками | 30 и более метров | 0 | 10 метров | 5 | 0 метров | 10 | 10 |
| 5 | Не готовность Подрядчика производить работы по технологическому сопровождению согласно официальной заявке по вине Подрядчика | 2 и более час | 0 | 1 час | 10 | 0 часа | 20 | 20 |

**Примечания:**

1. Ключевой показатель эффективности рассчитывается по скважинно и предоставляется с актом выполненных работ;
2. КПЭ подсчитывается среднестатистическим по всем законченным скважинам;
3. Подводится итог по результатам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев и год;
4. Эффективность подрядчика оцениваем по параметрам:

- 94-100% хорошо – продление контракта с присвоением бонусного объема

- 90-94% удовлетворительно – продление с ПКМ

- менее 90% неудовлетворительно рассмотрение вопроса о прекращении контракта.

**Подписи Сторон**

**ПОДРЯДЧИК:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (ФИО)*

**М.П.**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ОАО "СН-МНГ"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (ФИО)*

**М.П.**