|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-05494 | | | |
| Стройка: | Цех № 18 ТП-194 Тит.30 | | | |  | |
| Объект: | Приведение температурного режима ТП-194 в соответствие к условиям эксплуатации | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №03:01162** | | | |  | |
|  | Отопление и вентиляция ОВ | | | |  | |
| 17737-30-ОВ л.1 | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кондиционеров /1 внеш.+1 внутр./ | блок | 14 |
| 2 | Кондиционер потолочный PANASONIC /внутренний блок CS-F24DTE5,наружный блок CU-L24DBE5 (в комплекте с кронштейнами и эл/кабелями)/ | компл | 1 |
| 3 | Кондиционер потолочный PANASONIC /внутренний блок CS-F43DTE5,наружный блок CU-L43DBE5 (в комплекте с кронштейнами и эл/кабелями)/ | компл | 6 |
| 4 | Баллон с хладогеном /для заправки | шт. | 1 |
| 5 | Прокладка трубопроводов подключения кондиционеров из труб в изоляции диаметром до 15 мм | 100м тр. | 2 |
| 6 | Прокладка трубопроводов конденсатопровода диаметром до 20 мм | 100м тр. | 1.3 |
| 7 | Трубы металлополимерные /конденсатопровод/ | м | 70 |
| 8 | Труба жидкостная (в изоляции) 9,53 мм | м | 130 |
| 9 | Труба газовая (в изоляции) 15,88 мм | м | 130 |
| 10 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100кг | 0.5 |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100отв | 0.07 |
| 12 | Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.05 |
| 13 | Трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 5 |
| 14 | Заделка отверстий в стенах | м3 | 0.2 |